## Crea aree tempo di guida

##

La funzione Crea aree tempo di guida consente di creare aree raggiungibili entro un tempo o una distanza di guida specifici. La misurazione viene effettuata da uno o più punti (fino a 1.000), lungo le strade, per creare un layer che possa aiutare l'utente a rispondere a domande quali:

- Dove è possibile andare da qui in 30 minuti di guida?
- Dove è possibile andare da qui in 30 minuti di guida, nell'ora di punta alle 17.30?
- Quali aree della città i vigili del fuoco possono raggiungere in cinque minuti?
- Come migliorerebbe la copertura antincendio se venisse costruita una nuova caserma dei vigili del fuoco qui?
- Quali aree commerciali copre una determinata attività?

È possibile rispondere a queste domande solo mediante la visualizzazione delle aree di output. In alternativa, è possibile effettuare un'ulteriore analisi spaziale utilizzando le aree di output. Ad esempio, l'esecuzione della funzione Aggrega punti utilizzando aree di tempo di guida con dati demografici può aiutare a determinare quale potenziale posizione di un negozio potrebbe probabilmente fornire la migliore clientela per il proprio tipo di attività.

| ## Tip: | Per creare aree mediante la misurazione della distanza in linea retta anziché lungo le strade, utilizzare invece lo strumento Crea buffer.

Se si seleziona Usa estensione mappa corrente, vengono utilizzate solo le feature visibili all'interno dell'estensione mappa corrente per creare aree di tempo di guida o aree basate sulla distanza di guida. Se questa opzione è deselezionata, vengono utilizzate tutte le feature presenti nel layer di input, anche se esterne all'estensione mappa corrente.

## Misura

Scegliere se calcolare le aree di tempo di guida o le aree di distanza di guida, quindi immettere una durata fino a 300 minuti o una distanza fino a 482,8 (300 miglia).

Se si seleziona Tempo di percorrenza, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Selezionare Usa condizioni del traffico tipiche per e impostare un giorno e un'ora per fare in modo che lo strumento crei aree di tempo di guida in base al traffico. Per calcolare il tempo di guida, vengono utilizzate le medie storiche delle velocità per ogni intervallo di cinque minuti in una settimana standard. Le dimensioni e la forma delle aree di tempo di guida di output risulteranno diverse in quanto il traffico e i tempi di percorrenza variano nel corso della settimana.

  È possibile utilizzare queste impostazioni del traffico per rispondere ad esempio alla domanda "Quali aree sono in genere raggiungibili se si parte alle 11.30 di mercoledì?".

  L'orario impostato fa riferimento al fuso orario in cui si trovano i punti di input. Pertanto, se si imposta l'orario alle 8:00 e si dispone di due punti, uno nella città di New York e l'altro a Los Angeles, le aree di tempo di guida vengono generate rispettivamente per le 8:00 nel fuso orario orientale e le 8:00 nel fuso orario del Pacifico.

  Tenere presente che mentre un veicolo si sposta da un punto, il tempo scorre e le condizioni del traffico variano. Lo strumento Aree tempo di guida tiene conto di queste variazioni quando si seleziona Usa condizioni del traffico tipiche per; tuttavia, tale funzione non è supportata per tutte le regioni. Fare clic sul collegamento Visualizza disponibilità sullo strumento per scoprire se la funzione è supportata nella propria area di studio.

- Deselezionando questa opzione, lo strumento crea aree di tempo di guida basate su velocità fisse, ad esempio limiti di velocità. Si tratta dell'opzione da scegliere se si desidera ottenere un'area di tempo di guida generica e non una calcolata utilizzando condizioni di traffico variabili per un'ora di partenza specifica.

## Misura

Scegliere se calcolare le aree di tempo di guida o le aree di distanza di guida, quindi immettere una durata fino a 300 minuti o una distanza fino a 482,8 (300 miglia).

Se si seleziona Tempo di percorrenza, vengono visualizzate le opzioni di misurazione del tempo di guida.

- Deselezionare Usa traffico per creare aree di tempo di guida basate su velocità fisse. Questa opzione consente di scegliere se si desidera un'area di tempo di guida generica, ovvero non calcolata utilizzando le condizioni di traffico variabili per un orario di partenza specifico.

- Selezionare Usa traffico per creare aree di tempo di guida basate su un orario di partenza specifico e su condizioni di traffico variabili. Inoltre, selezionando l'opzione Traffico in tempo reale, l'orario di partenza dai punti di input viene impostato sull'ora corrente e le velocità di traffico corrente e previsto in futuro fanno riferimento a sensori e feed per creare le aree di tempo di guida. Le velocità di traffico previsto vengono calcolate facendo riferimento a velocità di traffico in tempo reale, velocità storiche ed eventi correnti (ad es., condizioni meteorologiche). Le velocità di traffico sono previste con 12 ore di anticipo, quindi è possibile spostare il cursore per impostare l'orario di partenza fino a 12 ore in avanti.

  Utilizzare queste impostazioni del traffico in tempo reale per scoprire quali aree sono raggiungibili partendo adesso, tra un'ora da adesso, ecc..

- Selezionando le opzioni Usa traffico, quindi Traffico basato su condizioni tipiche per giorno e ora, è possibile creare aree di tempo di guida basate su medie storiche delle velocità per ogni intervallo di cinque minuti in una settimana standard. Nei risultati è incluso il traffico, ma non è inclusa l'influenza delle condizioni di traffico e degli eventi correnti che possono variare in modo significativo rispetto alla norma.

  È possibile utilizzare queste impostazioni del traffico storico per chiedere, ad esempio, "Quali aree generalmente sono raggiungibili partendo di mercoledì alle 11:30?"

  L'orario impostato fa riferimento al fuso orario in cui si trovano i punti di input. Pertanto, se si imposta l'orario alle 8:00 e si dispone di due punti, uno nella città di New York e l'altro a Los Angeles, le aree di tempo di guida vengono generate rispettivamente per le 8:00 nel fuso orario orientale e le 8:00 nel fuso orario del Pacifico.

Tenere presente che mentre un veicolo si sposta da un punto, il tempo scorre e le condizioni del traffico variano. Lo strumento Aree tempo di guida tiene conto di queste variazioni quando si seleziona Usa traffico; tuttavia, tale funzione non è supportata per tutte le regioni. Fare clic sul collegamento Visualizza disponibilità sullo strumento per scoprire se la funzione è supportata nella propria area di studio.

## Aree da punti di input diversi

Scegliere come gestire aree condivise quando vengono raggiunte reciprocamente da punti di input differenti. È possibile impostare le opzioni seguenti:

- Sovrapponi: aree da punti di input differenti possono includere la stessa strada. Questa funzione è utile quando si desidera conoscere tutti i punti di input da cui è possibile raggiungere una posizione specifica entro un dato tempo o distanza di guida.
- Dissolvi: tutte le aree vengono incorporate in un'unica area e una posizione specifica non può essere inclusa in più aree. Questa funzione è utile quando si desidera solo sapere se un'area è raggiungibile entro un dato tempo o una data distanza e non si necessita sapere da quali punti di input specifici è possibile raggiungere la posizione.
- Dividi: le aree da posizioni di input differenti, che verrebbero sovrapposte una all'altra, vengono divise a metà in modo da risultare confinanti. Questa funzione è utile quando si desidera visualizzare le aree raggiungibili entro un dato tempo o una data distanza dai punti di input e, allo stesso tempo, per determinare quale punto di input è più vicino a un'area specifica.

## Nome layer risultati

Questo è il nome del layer che verrà creato in I miei contenuti e aggiunto alla mappa. Il nome predefinito è basato sul nome del layer di analisi. Se il layer esiste già, verrà chiesto se si desidera sovrascriverlo.

Utilizzare la casella a discesa Salva risultato in per specificare il nome di una cartella di I miei contenuti in cui salvare il risultato.