## Créer des zones de desserte

##

L'option Créer des zones de desserte permet de créer des zones de desserte accessibles dans un temps de conduite donné ou à une distance de conduite donnée. Elle établit des mesures à partir d'un ou de plusieurs points (1 000 points au maximum), le long des routes, pour créer une couche susceptible de vous aider à répondre à des questions, telles que les suivantes :

- Jusqu'où puis-je aller à partir d'ici dans un rayon de 30 minutes de conduite ?
- Jusqu'où puis-je aller à partir d'ici dans un rayon de 30 minutes de conduite si je pars à 17h30 pendant les heures de pointe ?
- Quelles sont les parties de la ville que les pompiers peuvent atteindre en moins de cinq minutes ?
- Est-ce que la réactivité serait améliorée en construisant une nouvelle caserne des pompiers ici ?
- Quelles sont les zones commerçantes couvertes par mon commerce ?

Il est possible que vous ne puissiez répondre à vos questions qu'à travers la visualisation des surfaces en sortie. Vous pouvez aussi effectuer d'autres analyses spatiales à l'aide des surfaces en sortie. Par exemple, l'exécution de l'option Agréger des points à l'aide de zones de desserte avec des données démographiques peut vous aider à déterminer l'emplacement d'un magasin potentiel susceptible de vous apporter la meilleure clientèle pour votre type d'activité.

| ## Tip: | Pour créer des surfaces en mesurant la distance en ligne droite au lieu de mesurer le long des routes, utilisez plutôt l'outil Créer des zones tampon.

Si l'option Utiliser l'étendue courante de la carte est sélectionnée, seules les entités qui sont visibles au sein de l'étendue courante seront utilisées pour créer des zones de desserte ou des zones basées sur la distance. Si l'option n'est pas sélectionnée, toutes les entités qui se trouvent dans la couche en entrée seront utilisées, même si elles se trouvent en dehors de l'étendue courante de la carte.

## Mesure

Indiquez si vous souhaitez calculer des zones de desserte ou des zones de distance à parcourir, puis entrez une durée ou une distance de 300 minutes ou de 300 miles (482,8 kilomètres) au maximum.

Lorsque vous choisissez Temps de trajet, les options suivantes sont disponibles :

- Cochez Utiliser les conditions typiques de trafic pour, puis définissez un jour et une heure pour que l'outil crée des zones de desserte en fonction du trafic. Les vitesses historiques moyennes pour chaque intervalle de cinq minutes sur une semaine classique permettent de calculer l'isochrone. La taille et la forme des zones de desserte en sortie varient en fonction de l'évolution du trafic et des temps de trajet tout au long de la semaine.

  Vous pouvez utiliser ces paramètres de trafic pour demander, par exemple, "Quelles sont les zones que je peux généralement atteindre si je pars à 11 h 30 un mercredi ?"

  L'heure que vous indiquez se rapporte au fuseau horaire dans lequel vos points en entrée se situent. Par conséquent, si vous définissez l'heure sur 8h00 et que vous avez deux points, un dans la ville de New York et l'autre à Los Angeles, les zones de desserte sont générées pour 8h00. Heure de la côte est et 8h00 Heure du Pacifique, respectivement.

  Notez qu'au fur et à mesure qu'un véhicule s'éloigne d'un point, le temps s'écoule et les conditions de trafic évoluent. L'outil Zone de desserte tient compte de ces variations lorsque vous cochez Utiliser les conditions typiques de trafic pour. Cependant, toutes les régions ne prennent pas en charge le trafic. Cliquez sur le lien Voir la disponibilité sur l'outil pour savoir si le trafic est disponible dans votre zone d'étude.

- Si vous décochez cette option, l'outil crée des zones de desserte basées sur des vitesses constantes, par exemple les limitations de vitesse. Choisissez cette option si vous souhaitez une zone de desserte générale, et non pas une zone de desserte calculée avec des conditions de trafic changeantes pour une heure de départ spécifique.

## Mesure

Indiquez si vous souhaitez calculer des zones de desserte ou des zones de distance à parcourir, puis entrez une durée ou une distance de 300 minutes ou de 300 miles (482,8 kilomètres) au maximum.

Lorsque vous choisissez Temps de trajet, des options vous permettent de choisir comment mesurer le temps de conduite.

- Décochez Utiliser le trafic pour créer des zones de desserte basées sur des vitesses constantes. Choisissez cette option si vous souhaitez une zone de desserte générale, et non pas une zone de desserte calculée avec des conditions de trafic changeantes pour une heure de départ spécifique.

- Cochez Utiliser le trafic pour créer des zones de desserte basées sur une heure de départ précise et des conditions de trafic changeantes. Si vous choisissez l'option Trafic réel, l'heure de départ à partir des points en entrée est définie sur l'heure actuelle, et les vitesses de trafic actuelles et prévues sont issues de capteurs et de flux afin de créer des zones de desserte. Les vitesses de trafic prévues sont calculées en faisant référence aux vitesses du trafic réel, aux vitesses historiques et aux événements actuels (la météo par exemple). Les vitesses de trafic étant prévues sur 12 heures, vous pouvez déplacer le curseur pour définir l'heure de départ jusqu'à 12 heures à l'avance.

  Utilisez ces paramètres de trafic réel pour identifier les zones accessibles en partant maintenant, en partant dans une heure, et ainsi de suite.

- En cochant Utiliser le trafic et en choisissant Trafic basé sur des conditions typiques pour un jour et une heure, l'outil crée des zones de desserte en se basant sur les vitesses historiques moyennes pour chaque intervalle de cinq minutes sur une semaine classique. Les résultats incluent le trafic mais ne tiennent pas compte des conditions de trafic actuelles et des événements en cours, qui peuvent varier de manière significative par rapport à la normale.

  Vous pouvez utiliser ces paramètres de trafic historique pour demander, par exemple, "Quelles sont les zones que je peux généralement atteindre si je pars à 11h30 un mercredi ?"

  L'heure que vous indiquez se rapporte au fuseau horaire dans lequel vos points en entrée se situent. Par conséquent, si vous définissez l'heure sur 8h00 et que vous avez deux points, un dans la ville de New York et l'autre à Los Angeles, les zones de desserte sont générées pour 8h00. Heure de la côte est et 8h00 Heure du Pacifique, respectivement.

Notez qu'au fur et à mesure qu'un véhicule s'éloigne d'un point, le temps s'écoule et les conditions de trafic évoluent. L'outil Zone de desserte tient compte de ces variations lorsque vous cochez Utiliser le trafic. Cependant, toutes les régions ne prennent pas en charge le trafic. Cliquez sur le lien Voir la disponibilité sur l'outil pour savoir si le trafic est disponible dans votre zone d'étude.

## Zones depuis différents points en entrée

Choisissez comment gérer les surfaces partagées à partir de différents points en entrée lorsqu'elles se rencontrent. Elles peuvent :

- se superposer : les surfaces de différents points en entrée peuvent couvrir la même route. Ceci est utile si vous avez besoin de connaître tous les points en entrée capables d'atteindre un endroit spécifique dans un temps de conduite donné ou dans une distance précise ;
- fusionner : toutes les surfaces sont combinées en une surface unique et une seule surface peut couvrir un endroit spécifique. Ceci est utile si vous avez uniquement besoin de savoir qu'une surface est accessible dans un temps donné ou une distance précise, sans avoir à connaître précisément quels points en entrée sont capables d'atteindre l'endroit ;
- se fractionner : les surfaces de différents emplacements en entrée qui se superposeraient sont fractionnées au milieu, afin d'être contiguës à la place. Ceci est utile si vous voulez voir quelles surfaces sont accessibles dans un temps donné ou une distance précise des points en entrée et, en même temps, déterminer quel point en entrée est le plus proche de cette surface.

## Nom de la couche résultat

Il s'agit du nom de la couche qui sera créée dans la page Mes contenus et ajoutée à la carte. Le nom par défaut repose sur le nom de la couche d'analyse. Si la couche existe déjà, vous serez amené à confirmer son remplacement.

La zone de liste déroulante Enregistrer le résultat dans vous permet de spécifier le nom d'un dossier dans Mes contenus où le résultat sera enregistré.