## إنشاء مناطق زمن القيادة

##

يقوم "إنشاء مناطق زمن القيادة" بإنشاء مناطق يُمكن الوصول إليها في زمن قيادة محدد أو مسافة قيادة محددة. إنها تقيس من نقطة واحدة أو العديد من النقاط (حتى 1000) بطول الطرق؛ لإنشاء طبقة يمكنها المساعدة في الإجابة على الأسئلة التالية، مثل:

- أين يمكنني الذهاب من هنا خلال القيادة لمدة 30 دقيقة؟
- أين يمكنني الذهاب من هنا خلال القيادة لمدة 30 دقيقة الساعة 5:30 مساءً أثناء ساعة الذروة؟
- ما هي مناطق المدن يمكن أن يصل إليها قسم الإطفاء خلال خمس دقائق؟
- كيف يمكن تحسين تغطية استجابة الحريق عن طريق بناء خمس أقسام هنا؟
- كيف تغطي مناطق السوق عملي؟

يمكنك الإجابة على الأسئلة بمفردك من خلال تصور المناطق الناتجة. يُمكنك بدلاً من ذلك إجراء تحليل مكاني آخر باستخدام المناطق الناتجة. على سبيل المثال، يمكن لتشغيل "تجميع النقاط" باستخدام مناطق زمن القيادة مع البيانات الديموغرافية المساعدة في تحديد موقع التخزين المحتمل الذي يوفر أفضل قاعدة للعملاء لنوع العمل الخاص بك.

| ## Tip: | لإنشاء مناطق بواسطة قياس مسافة خط مستقيم عوضًا عن قياس طرق طويلة، يمكن استخدام أداة إنشاء نطاقات.

إذا تم التأشير على استخدام مدى الخريطة الحالي سيتم استخدام المعالم المرئية فقط في مدى الخريطة الحالي فقط كمناطق قائمة على زمن القيادة أو مسافة القيادة. إذا لم يتم التأشير عليها، يتم استخدام المعالم في الطبقة الناتجة حتى إذا كانت خارج مدى الخريطة الحالي.

## قياس

اختر إما حساب مناطق زمن القيادة أو مسافة القيادة وأدخل المدة أو المسافة حتى 300 دقيقة أو 300 ميل (482.8 كم).

عن اختيار زمن القيادة ، يتوافر لديك الخيارات التالية:

- قم بالتأشير فوق "استخدام حالات المرور الأمثل" وتعيين التاريخ لقيام الأداة بإنشاء مناطق زمن القيادة المستندة إلى حركة المرور. يتم استخدام معدلات السرعة الحالية للفواصل الزمنية لكل خمس دقائق في الأسبوع لحساب زمن القيادة. يتنوع حجم وشكل مناطق زمن القيادة الناتجة بصفتها حركة المرور وكذلك زمن السفر والتأرجح في الأسبوع.

  يمكن استخدام إعدادات المرور الحالية للاستفسار، مثل "أي المناطق التي يُمكن الوصول إليها بشكل عام في أسرع وقت عند مغادرة معالم البداية في الساعة 11:30 صباحًا في يوم الأربعاء؟"

  يُشير الوقت الذي تشير إليه إلى المنطقة الزمنية حيث تقع النقاط المدخلة. لذا إذا تم تعيين الوقت إلى 8:00 صباحًا، ولديك نقطتين، إحداهما في مدينة نيويورك والأخرى في لوس أنجلوس، يتم إنشاء مناطق زمن القيادة للساعة 8:00 صباحًا. التوقيت الشرقي والساعة 8:00 صباحًا. التوقيت الباسيفيكي، على التوالي.

  لاحظ أنه عند خروج سيارة عن نقطة ما، ينقضي الوقت وتتغير حالات المرور. تحسب أداة مناطق زمن القيادة هذه التنوعات عند التأشير فوق استخدام حالات المرور المثلى، ومع ذلك لا تدعم كل المناطق حركة المرور. انقر فوق رابط رؤية التوافر في الأداة لاكتشاف توافرها في منطقة الدارسة الخاصة بك.

- عن طريق إلغاء التأشير على هذا الخيار، تقوم الأداة بإنشاء مناطق زمن القيادة استنادًا إلى السرعة الثابتة، مثل حدود السرعة. الخيار الصحيح عند الرغبة في منطقة زمن قيادة عامة، وليس منطقة يتم حسابها باستخدام حالات المرور المتغيرة لزمن مغادرة محدد.

## قياس

اختر إما حساب مناطق زمن القيادة أو مسافة القيادة وأدخل المدة أو المسافة حتى 300 دقيقة أو 300 ميل (482.8 كم).

عند اختيار زمن القيادةيُصبح لديك خيارات لكيفية قياس زمن القيادة.

- قم بإلغاء التأشير على استخدام حركة المرور لإنشاء مناطق زمن القيادة اعتمادًا على مناطق زمن القيادة. الخيار الصحيح عند الرغبة في منطقة زمن قيادة عامة، وليس منطقة يتم حسابها باستخدام حالات المرور المتغيرة لزمن مغادرة محدد.

- قم بالتأشير على استخدام حركة المرور لإنشاء مناطق زمن القيادة وفقًا لزمن بداية محدد وحالات مرور متغيرة. باختيار خيار حركة المرور الحي يتم تعيين وقت المغادرة من النقاط المدخلة إلى الوقت الحالي، كما يتم إسناد سرعات المرور الحالية والمتوقعة من أجهزة الإحساس والموجز لإنشاء مناطق زمن القيادة. يتم حساب سرعات المرور المتوقعة بإسناد سرعات المرور الحي والسرعات المُسجلة والأحداث الحالية مثل الطقس. يتم توقع سرعات المرور لمدة 12 ساعة قادمة؛ حتى يمكنك نقل شريط التمرير لتعيين وقت المغادرة لمدة 12 ساعة قادمة.

  استخدم إعدادات المرور الحي الحالية للعثور على المناطق التي يمكن الوصول إليها في أقل وقت عند المغادرة الآن والمغادرة في غضون ساعة واحدة من الآن، وهكذا.

- بالتأشير على استخدام حركة المرور واختيار حركة المرور وفقًا للحالات النموذجية ليوم ووقت محددين، تقوم الأداة بإنشاء مناطق لزمن القيادة بناءً على معدلات السرعة المُسجلة لكل فاصل بمقدار 5 دقائق خلال أسبوع عادي. تشمل هذه النتائج حركة المرور، ولكنها تُزيل تأثير حالات وأحداث المرور الحالية، والتي قد تختلف بشكل كبير عن المعتاد.

  يُمكنك استخدام إعدادات المرور المسجلة الحالية للاستفسار، مثل "أي المناطق التي يُمكن الوصول إليها بشكل عام في أسرع وقت عند مغادرة معالم البداية في الساعة 11:30 صباحًا في يوم الأربعاء؟"

  يُشير الوقت الذي تشير إليه إلى المنطقة الزمنية حيث تقع النقاط المدخلة. لذا إذا تم تعيين الوقت إلى 8:00 صباحًا، ولديك نقطتين، إحداهما في مدينة نيويورك والأخرى في لوس أنجلوس، يتم إنشاء مناطق زمن القيادة للساعة 8:00 صباحًا. التوقيت الشرقي والساعة 8:00 صباحًا. التوقيت الباسيفيكي، على التوالي.

لاحظ أنه عند خروج سيارة عن نقطة ما، ينقضي الوقت وتتغير حالات المرور. تحسب أداة مناطق زمن القيادة هذه التغييرات عند التأشير على استخدام حركة المرورإلا أنه ليست جميع المناطق تدعم المرور. انقر فوق رابط رؤية التوافر في الأداة لاكتشاف توافرها في منطقة الدارسة الخاصة بك.

## المناطق الناتجة من نقاط إدخال مختلفة

اختر كيفية التعامل مع المناطق المشتركة من نقاط مدخلة مختلفة عند الوصول إلى منطقة أخرى. يُمكنها:

- التراكب—قد تُغطي المناطق من نقاط مدخلة مختلفة نفس الطرق. يُعد ذلك عمليًا عند الحاجة إلى معرفة جميع النقاط المدخلة التي يمكن وصولها إلى موقع معين ضمن زمن قيادة أو مسافة قيادة محددين.
- الإذابة—يتم دمج جميع المناطق في منطقة واحدة، ولا يمكن لأكثر من منطقة واحدة تغطية موقع معين. يُعد ذلك عمليًا عندما يكون كل ما تريد معرفته هو إمكانية الوصول إلى منطقة ضمن زمن معين أو مسافة معينة، ولكنك لا تريد معرفة النقاط المدخلة المحددة التي يُمكنها الوصول إلى الموقع.
- تقسيم—يتم تقسيم المناطق من مواقع مدخلة مختلفة تتراكب مع بعضها البعض في المنتصف؛ لذا فإنها تتلاصق مع موقع آخر بدلاً من ذلك. يُعد ذلك عمليًا عندما تريد رؤية المناطق ضمن زمن معين أو مسافة معينة للنقاط المدخلة وفي نفس الوقت تحديد أقرب النقاط المدخلة لتلك المنطقة.

## اسم طبقة النتيجة

اسم الطبقة التي سيتم إنشاؤها في المحتويات وإضافتها إلى الخريطة. يتوقف الاسم الافتراضي على اسم طبقة التحليل. إذا تواجدت الطبقة بالفعل، سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في تأكيد الكتابة فوقها.

باستخدام المربع المنسدل حفظ النتائج في ، يمكن تحديد اسم المجلد في محتوياتي حيث تكون النتائج محفوظة.