## Nächstgelegene suchen

##

Dieses Werkzeug findet die am nächsten gelegenen Features und erfasst und bewertet optional die Entfernung der nahe gelegenen Features. Um zu ermitteln, welche Features am nächsten liegen, kann das Werkzeug entweder die geradlinige Entfernung, Straßenentfernung oder Fahrzeit messen. Es sind Optionen verfügbar, mit deren Hilfe die Anzahl der zu suchenden nächsten Features oder der Suchbereich, in dem sie gesucht werden sollen, eingeschränkt werden kann. Die Ergebnisse dieses Werkzeugs erleichtern Ihnen die Beantwortung der folgenden Arten von Fragen:

- Welcher Park liegt diesem Standort am nächsten?
- Welches Krankenhaus kann ich in der kürzesten Fahrzeit erreichen? Wie lange würde die Fahrt an einem Dienstag um 17:30 Uhr während der Hauptverkehrszeit dauern?
- Wie lang ist die Fahrtstrecke zwischen diesen Hauptstädten?
- Welche dieser Patienten wohnen im Umkreis von zwei Meilen von diesen Chemiewerken?

Die Option "Nächstgelegene suchen" gibt einen Layer mit den nächsten Features sowie optional einen Linien-Layer zurück, der die Startpositionen mit den jeweils nächstgelegenen Positionen verknüpft. Der optionale Linien-Layer enthält Informationen zu den Start- und nächstgelegenen Positionen sowie deren Entfernungen zueinander.

Wenn die Option Aktuelle Kartenausdehnung verwenden aktiviert ist, werden nur die Features als Start- und potenziell nächste Features betrachtet, die in der aktuellen Kartenausdehnung angezeigt werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden auch dann alle Features im Eingabe-Layer berücksichtigt, wenn sie sich außerhalb der aktuellen Kartenausdehnung befinden.

## Nächste Positionen suchen in

Mit der Option "Nächstgelegene suchen" wird die Entfernung von jeder Position im Eingabe-Layer zu den Positionen in diesem Layer gemessen. Das Werkzeug unterstützt bis zu 1.000 Positionen pro Layer.

## Messen

Legen Sie fest, ob die nächstgelegenen Positionen auf Basis einer geradlinigen Entfernung, Fahrentfernung oder Fahrzeit ermittelt werden sollen. Beim Ermitteln der Fahrentfernung und Fahrzeit erfolgen die Messungen entlang von Straßen, wobei Einbahnstraßen, unzulässige Wendepunkte usw. berücksichtigt werden.

Die Suche nach nächstgelegenen Features mittels geradliniger Entfernung lässt die Eingabe von Punkten, Linien oder Flächen zu. Zum Messen der Fahrzeit oder Fahrentfernung müssen beide Eingabe-Layer (Eingabeposition und nahe gelegene Standorte) Punkte enthalten.

Beim Messen zwischen Linien und Flächen wird die Entfernung vom oder zum nächsten Punkt entlang der Linie oder Grenze der Fläche ermittelt.

## Für jede Position in

Zum Einschränken der Suche nach nächstgelegenen Positionen stehen zwei Optionen zur Verfügung. Eine Möglichkeit besteht in der Einschränkung der maximalen Anzahl der nächstgelegenen Positionen, die pro Startposition gesucht werden sollen. Sie können den nächsten Park, die zwei nächsten Parks usw. finden. Die zweite Möglichkeit besteht darin, eine maximale Suchentfernung oder Fahrzeit festzulegen.

Wenn die Optionen deaktiviert sind, beträgt die maximal zu suchende Anzahl von nächstgelegenen Positionen 100 (der Grenzwert des Werkzeugs) und der maximale Suchbereich ist unbegrenzt.

Die Verarbeitungszeit hängt von der Anzahl der Startpositionen, der Anzahl der nahe gelegenen Positionen sowie dem maximalen Suchbereich ab. Die Verarbeitung nimmt mehr Zeit in Anspruch, wenn mehr Positionen oder größere Suchbereiche vorhanden sind.

Beachten Sie, dass das Werkzeug möglicherweise keine nächstgelegenen Positionen innerhalb des Bereichs findet, wenn der Suchbereich begrenzt ist. Es können auch weniger als die angegebene maximale Anzahl von nächstgelegenen Positionen gefunden werden.

## Normale Verkehrslage verwenden für

Beim Messen der Fahrzeit können die Verkehrslage und Tageszeit für die Ermittlung der am nächsten gelegenen Orte ausschlaggebend sein. Stellen Sie sich vor, Sie suchen den nächsten ärztlichen Notdienst während der Hauptverkehrszeit. Während der morgendlichen Hauptverkehrszeit fahren die Fahrzeuge in Richtung Innenstadt langsamer als die Fahrzeuge aus Richtung Innenstadt. Zu dieser Tageszeit liegt die nächste Einrichtung möglicherweise in ausgehender Richtung. Abends läuft der Verkehr Richtung Innenstadt schneller, sodass möglicherweise eine andere Einrichtung in Richtung Innenstadt am nächsten gelegen ist.

Wenn Sie die Option Normale Verkehrslage verwenden für aktivieren sowie einen Tag und eine Uhrzeit auswählen, findet das Werkzeug die nächsten Features basierend auf historischen Durchschnittsgeschwindigkeiten für jedes 5-Minuten-Intervall über eine normale Woche hinweg. Welcher Ort am nächsten gelegen ist, kann je nach Fluktuation der Verkehrslage und von Fahrzeiten während der Woche variieren.

Beachten Sie, dass Zeit vergeht und Verkehrslagen sich ändern während sich ein Fahrzeug von einem Punkt wegbewegt. Dieses Werkzeug berücksichtigt diese Unterschiede bei Verwendung von Verkehrsdaten, die jedoch nicht von allen Regionen unterstützt werden. Klicken Sie in dem Werkzeug auf den Link Verfügbarkeit anzeigen, um zu ermitteln, ob dies für Ihr Einzugsgebiet zutrifft.

Deaktivieren Sie die Option Normale Verkehrslage verwenden für, um die nächsten Features basierend auf statischen Verkehrsgeschwindigkeiten, wie Geschwindigkeitsbegrenzungen, zu suchen. Sie müssen diese Option auswählen, wenn Sie wissen möchten, welche Features allgemein am nächsten gelegen sind, aber nicht unbedingt die nächstgelegenen Verkehrsbedingungen für eine bestimmte Uhrzeit und einen bestimmten Tag ermitteln möchten.

## Verkehrsdaten verwenden

Bei Auswahl von Fahrzeit werden Optionen zum Messen der Fahrzeit bereitgestellt.

- Deaktivieren Sie die Option Verkehrsdaten verwenden um die nächsten Features basierend auf statischen Verkehrsgeschwindigkeiten, wie Geschwindigkeitsbegrenzungen, anstatt auf fluktuierenden Geschwindigkeiten zu suchen, die sich je nach Verkehrslage ändern. Sie müssen diese Option auswählen, wenn Sie wissen möchten, welche Features allgemein am nächsten gelegen sind, aber nicht unbedingt die nächstgelegenen Verkehrsbedingungen für eine bestimmte Uhrzeit und einen bestimmten Tag ermitteln möchten.

- Aktivieren Sie Verkehrsdaten verwenden, um die nächsten Features basierend auf einer angegebenen Startzeit und sich ändernder Verkehrsbedingungen zu suchen. Wenn Sie außerdem die Option Live-Verkehrsdaten auswählen, wird die Abfahrtzeit von den Startpositionen auf die aktuelle Uhrzeit festgelegt und aktuelle und vorhergesagte Fahrgeschwindigkeiten werden von Sensoren und Feeds referenziert, um zu ermitteln, welche Features am nächsten gelegen sind. Die vorhergesagten Fahrgeschwindigkeiten werden berechnet, indem Geschwindigkeitsdaten des Live-Verkehrs und aktuelle Ereignisse, wie Wetter, referenziert werden. Fahrgeschwindigkeiten werden für die nächsten 12 Stunden vorhergesagt, damit Sie die Abfahrtzeit mit dem Schieberegler auf bis zu 12 Stunden im Voraus einstellen können.

  Verwenden Sie diese Einstellungen für Live-Verkehrsdaten, um zu ermitteln, welche Features in der kürzesten Zeit erreicht werden können, wenn Sie jetzt, in einer Stunde usw. abfahren.

- Wenn Sie die Option Verkehrsdaten verwenden aktivieren und Verkehrsdaten auf Grundlage von normalen Bedingungen für einen Tag und eine Uhrzeit auswählen, findet das Werkzeug die nächsten Features basierend auf historischen Durchschnittsgeschwindigkeiten für jedes 5-Minuten-Intervall über eine normale Woche hinweg. Die Ergebnisse umfassen Verkehrsdaten, lassen den Einfluss aktueller Verkehrssituationen und -ereignisse, die erheblich von der Norm abweichen können, allerdings außer Acht.

  Sie können diese Einstellungen für historische Verkehrsdaten verwenden, um beispielsweise folgende Frage zu stellen: "Welche Features können am schnellsten erreicht werden, wenn ich von den Start-Features an einem Mittwoch um 11:30 Uhr losfahre?".

  Die festgelegte Zeit bezieht sich auf die Zeitzone, in der sich die Start-Features befinden. Wenn Sie die Uhrzeit also auf 8:00 Uhr festlegen und über zwei Start-Features verfügen, eines in New York und das andere in Los Angeles, werden die nächstgelegenen Positionen gefunden, indem eine Abfahrtzeit von 8:00 Uhr angenommen wird. Eastern Time und 8:00 Uhr. Bzw. Pacific Time.

Beachten Sie, dass Zeit vergeht und Verkehrslagen sich ändern während sich ein Fahrzeug von einem Punkt wegbewegt. Dieses Werkzeug berücksichtigt diese Unterschiede bei Verwendung der Option Verkehrsdaten verwenden, allerdings unterstützen nicht alle Regionen Verkehrsdaten. Klicken Sie in dem Werkzeug auf den Link Verfügbarkeit anzeigen, um zu ermitteln, ob dies für Ihr Einzugsgebiet zutrifft.

## Name des Ergebnis-Layers

Diese Ergebnis-Layer enthalten zwei Layer: einen mit der nächstgelegenen Position und einen anderen, dessen Linien die Eingabepositionen mit den nächstgelegenen Positionen verknüpfen.

Da die Linien die gemessenen Wege anzeigen, verfolgen sie direkte Pfade beim Messen geradliniger Entfernungen, kürzeste Pfade entlang von Straßen beim Messen von Fahrentfernungen oder schnellste Wege entlang von Straßen beim Messen von Fahrzeiten. Die Tabelle, die Teil des optionalen Linien-Layers ist, enthält die folgenden Informationen: die Entfernungs- bzw. Fahrzeitmessungen, die durch die Linien dargestellt werden, die identifizierenden Informationen zu den verbundenen Start- und Endpositionen sowie die nach Startposition aufgeschlüsselten Nachbarschaftsrangfolgen, anhand derer Sie die nächste Position, die zweitnächste Position usw. ermitteln können. Beim Messen der Fahrzeit mit Verkehrsdaten enthält die Tabelle ebenfalls Abfahrt- und Ankunftszeiten.

Für diese Layer, die in Eigene Inhalte erstellt und der Karte hinzugefügt werden, können Sie die Standardnamen verwenden oder neue Namen vergeben. Die Standardnamen basieren auf dem Namen des Analyse-Layers. Wenn der Layer bereits vorhanden ist, müssen Sie angeben, ob er überschrieben werden soll.

Über das Dropdown-Feld Ergebnis speichern in können Sie den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte angeben, in dem die Ergebnisse gespeichert werden sollen.