## إيجاد الأقرب

##

تقوم هذه الأداة بالعثور على أقرب معالم، كما تقوم اختياريًا بترتيب والإبلاغ عن المسافة إلى أقرب معالم. للعثور على أقرب معلم، يُمكن للأداة قياس مسافة خط مستقيم أو مسافة طريق أو زمن القيادة. تتوفر خيارات لتحديد عدد أقرب معالم للعثور عليها أو البحث في نطاقها للعثور عليها. تساعد نتائج هذه الأداة على الإجابة عن الأنواع التالية من الأسئلة:

- ما هو أقرب متنزه من هنا؟
- ما هو المستشفى الذي يمكن الوصول إليه في أقصر مدة زمنية بالسيارة؟ ما هي المدة الزمنية المستغرقة في يوم الثلاثاء في الساعة 5:30 مساءً في ساعة الذروة؟
- ما هي مسافات الطرق بين هذه المدن الكبرى؟
- أي من هؤلاء المرضَى يقيم في محيط ميلين من هذه المصانع الكيميائية؟

يقوم "العثور على الأقرب" بإرجاع طبقة تحتوي على أقرب المعالم، وكذلك إرجاع طبقة خطوط تربط مواقع البداية بالموقع الأقرب لها اختياريًا. تحتوي طبقة الخطوط الاختيارية على معلومات عن مواقع البداية والمواقع الأقرب والمسافات بينها.

إذا تم التأشير على استخدام نطاق الخريطة الحالي سيتم اعتبار المعالم المرئية فقط مدى الخريطة الحالي فقط كمعالم بداية ومعالم قريبة محتملة. إذا لم يتم التأشير عليها، سيتم أخذ جميع المعالم في الطبقة المدخلة في الاعتبار، حتى إذا كانت خارج مدى الخريطة الحالي.

## إيجاد أقرب موقع في

يقيس "العثور على الأقرب" المسافة من كل موقع في الطبقة المدخلة إلى المواقع في هذه الطبقة. تدعم هذه الأداة 1,000 موقع في كل طبقة.

## قياس

اختر العثور على أقرب مواقع بحسب مسافة الخط المستقيم أو مسافة القيادة أو زمن القيادة. في حالتي القيادة، يتم إجراء القياسات بطول الطرق والطرق الجيدة ذات الاتجاه الواحد والمنعطفات غير القانونية وهكذا.

يُتيح العثور على الأقرب من خلال مسافة الخط المستقيم اعتبار النقاط أو الخطوط أو المناطق كمدخلات. لقياس زمن أو مسافة القيادة، يتعين وجود نقاط في طبقتي المدخلات (المواقع المدخلة والقريبة)

عند القياس بين خطوط أو مناطق، يتم العثور على المسافة من أو إلى أقرب نقاط بطول الخط أو حدود المنطقة.

## لكل موقع في

لديك خياران لتحديد البحث عن أقرب مواقع. أحد الخيارات هو تحديد العدد الأقصى لأقرب مواقع المُراد العثور عليها وفقًا لموقع البداية. يمكنك العثور على أقرب متنزه أو أقرب متنزهين، وهكذا. الخيار الآخر هو تعيين مسافة بحث قصوى أو مدة زمنية قصوى للقيادة.

بإلغاء التأشير على الخيارات، يكون أقصى عدد لأقرب مواقع هو 100 (حدود الأداة)، ويكون الحد الأقصى لنطاق البحث غير محدود.

يعتمد زمن المعالجة على عدد مواقع البداية وعدد المواقع القريبة والحد الأقصى لنطاق البحث. تستغرق المعالجة وقتًا أطول عند وجود مواقع أكثر أو نطاقات بحث أكبر.

لاحظ أنه عند تعيين الحد على نطاق البحث، يُمكن ألا تعثر الأداة على أي من أقرب مواقع تقع ضمن ذلك النطاق. يُمكن العثور على أقل من العدد الأقصى لأقرب مواقع تُحددها.

## استخدام حالات حركة المرور النمطية لـ

عند قياس زمن القيادة، يمكن أن يستند الأقرب إلى حركة المرور والزمن. تخيل إيجاد أقرب أماكن الرعاية في ساعة الذروة. في ساعة الذروة الصباحية، تتحرك المركبات الداخلة في اتجاه مركز المدينة بشكل أبطئ من المركبات الخارجة. يمكن أن تتواجد أقرب المرافق في هذا الوقت في الاتجاه الداخلي. في المساء، تكون حركة المرور الداخلية أسرع، لذلك يمكن أن تكون المرافق المختلفة في الاتجاه الداخلي أقرب.

بالتأشير فوق استخدام حالات حركة المرور المثلى وتحديد اليوم والزمن، تجد الأداة أقرب المعالم المستندة إلى معدلات السرعة الحالية لكل فاصل بمقدار 5 دقائق خلال أسبوع عادي. يمكن أن يتنوع ما هو الأقرب بصفته حركة المرور وكذلك زمن السفر والتأرجح في الأسبوع.

لاحظ أنه عند خروج سيارة عن نقطة ما، ينقضي الوقت وتتغير حالات المرور. تحسب هذه الأداة هذه التغييرات عند استخدام حركة المرور، مع ذلك، ليست جميع المناطق تدعم المرور. انقر فوق رابط رؤية التوافر في الأداة لاكتشاف توافرها في منطقة الدارسة الخاصة بك.

قم بإلغاء التأشير على استخدام حالات حركة المرور المثلى لإيجاد أقرب المعالم استنادًا إلى سرعات السفر الثابتة، مثل حدود السرعة. الخيار المختار عند الرغبة في معرفة المواقع الأقرب بشكل عام، ولكنه ليس بالضرورة حالات المرورة المحددة الأقرب لزمن معين ويوم معين.

## استخدام حركة المرور

عند اختيار زمن القيادةيُصبح لديك خيارات لكيفية قياس زمن القيادة.

- قم بإلغاء التأشير على استخدام حركة المرور لإيجاد أقرب معالم مستندة إلى سرعة السفر الثابتة، مثل حدود السرعة، عوضًا عن سرعة التأرجح المتسببة من قبل تغيير حالات المرور. الخيار المختار عند الرغبة في معرفة المواقع الأقرب بشكل عام، ولكنه ليس بالضرورة حالات المرورة المحددة الأقرب لزمن معين ويوم معين.

- قم بالتأشير على استخدام حركة المرور للعثور على أقرب معالم وفقًا لزمن البداية وحالات المرور المتغيرة. باختيار خيار حركة المرور الحي يتم تعيين وقت المغادرة من مواقع البداية إلى الوقت الحالي، كما يتم إسناد سرعات المرور الحالية والمتوقعة من أجهزة الإحساس والموجز لتحديد المعالم الأقرب. يتم حساب سرعات المرور المتوقعة بإسناد سرعات المرور الحي والسرعات المُسجلة والأحداث الحالية مثل الطقس. يتم توقع سرعات المرور لمدة 12 ساعة قادمة؛ حتى يمكنك نقل شريط التمرير لتعيين وقت المغادرة لمدة 12 ساعة قادمة.

  استخدم إعداد المرور الحي الحالية للعثور على المعالم التي يمكن الوصول إليها في أقل وقت عند المغادرة الآن والمغادرة في غضون ساعة واحدة من الآن، وهكذا.

- بالتأشير على استخدام حركة المرور واختيار حركة المرور وفقًا للحالات النموذجية ليوم ووقت محددين، تعثر الأداة على أقرب معالم بناءً على معدلات السرعة المُسجلة لكل فاصل بمقدار 5 دقائق خلال أسبوع عادي. تشمل هذه النتائج حركة المرور، ولكنها تُزيل تأثير حالات وأحداث المرور الحالية، والتي قد تختلف بشكل كبير عن المعتاد.

  يمكنك استخدام إعدادات المرور المسجلة الحالية للاستفسار، مثل "أي المعالم التي يُمكن الوصول إليها في أسرع وقت عند مغادرة معالم البداية في الساعة 11:30 صباحًا في يوم الأربعاء؟"

  يُشير الوقت الذي تقوم بتعيينه إلى المنطقة الزمنية حيث تقع معالم البداية. لذا إذا تم تعيين الوقت إلى 8:00 صباحًا، ولديك معلمي بداية، أحدهما في مدينة نيويورك والآخر في لوس أنجلوس، فإنه يتم العثور على المواقع الأقرب بافتراض أن موعد المغادرة هو الساعة 8 صباحًا. التوقيت الشرقي والساعة 8:00 صباحًا. التوقيت الباسيفيكي، على التوالي.

لاحظ أنه عند خروج سيارة عن نقطة ما، ينقضي الوقت وتتغير حالات المرور. تحسب هذه الأداة هذه التغييرات عند التأشير على استخدام حركة المرورإلا أنه ليست جميع المناطق تدعم المرور. انقر فوق رابط رؤية التوافر في الأداة لاكتشاف توافرها في منطقة الدارسة الخاصة بك.

## اسم طبقة النتيجة

ستحتوي هذه الطبقات الناتجة على طبقتين: الأولى هي طبقة المواقع الأقرب، والأخرى هي طبقة الخطوط التي تقوم بتوصيل المواقع المدخلة إلى المواقع الأقرب.

نظرًا لأن الخطوط تعرض المسارات التي تم قياسها، فإنها تتبع مسارات مستقيمة عند قياس مسافات الخطوط المستقيمة أو أقصر مسارات بطول الطرق عند قياس مسافات القيادة أو أسرع مسارات بطول الطرق عند قياس زمن القيادة. يحتوي الجدول الذي يُعد جزءًا من طبقة الخطوط الاختيارية على المعلومات التالية: مسافة أو قياسات زمن القيادة ممثلاً بالخطوط، والمعلومات التعريفية المتعلقة بمواقع البداية والانتهاء المتصلة، والتصنيفات التقريبية التي يقسمها موقع البدء، والتي تتيح لك رؤية أقرب موقع وثاني أقرب موقع، وهكذا. عند قياس زمن القيادة في المرور، يشمل الجدول أيضًا مواعيد المغادرة والوصول.

يُمكنك استخدام الأسماء الافتراضية أو تحديد أسماء افتراضية جديدة لتلك الطبقة التي سيتم إنشاؤها في المحتويات وإضافتها إلى الخريطة. تتوقف الأسماء الافتراضية على اسم طبقة التحليل. إذا تواجدت الطبقة بالفعل، سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في تأكيد الكتابة فوقها.

باستخدام مربع حفظ النتائج في المنسدل، يمكنك تحديد اسم مجلد في المحتويات حيث سيتم حفظ النتائج.