## Localizar Mais Próximos

##

Esta ferramenta localiza os elementos mais próximos e, opcionalmente, comunica e classifica a distância até aos elementos mais próximos. Para localizar o que está mais próximo, a ferramenta pode medir uma distância em linha reta, uma distância em estrada ou o tempo de condução. Existem opções para limitar o número de elementos mais próximos a localizar ou o intervalo de pesquisa no qual devem ser localizados. Os resultados originados por esta ferramenta podem ajudar a responder aos seguintes tipos de perguntas:

- Qual é o parque que se encontra mais próximo deste local?
- A que hospital posso chegar com o tempo de condução mais curto? Quanto tempo demoraria a viagem numa terça-feira às 17:30, durante a hora de ponta?
- Quais são as distâncias em estrada entre estas principais cidades?
- Quais destes pacientes moram dentro de uma área de duas milhas em relação a estas fábricas de produtos químicos?

A ferramenta Localizar Mais Próximos devolve uma camada que contém os elementos mais próximos e, opcionalmente, uma camada de linhas que liga as localizações iniciais às localizações mais próximas. A camada de linhas opcional contém informações sobre as localizações iniciais e as localizações mais próximas, e as distâncias entre elas.

Se marcar a opção Utilizar a extensão atual do mapa, apenas os elementos visíveis na extensão atual do mapa serão considerados elementos iniciais e, possivelmente, elementos mais próximos. Se não marcar a opção, serão considerados todos os elementos na camada de entrada, mesmo que estejam fora da extensão atual do mapa.

## Encontrar as localizações mais próximas em

A ferramenta Localizar Mais Próximos faz a medição a partir de cada uma das localizações na camada de entrada até às localizações nesta camada. A ferramenta suporta até 1000 localizações em cada camada.

## Medir

Selecione se pretende encontrar as localizações mais próximas com base em distância em linha reta, distância de condução ou tempo de condução. Em ambos os casos de condução, as medições são feitas ao longo de estradas e respeitam vias de sentido único, mudanças de direção ilegais, etc.

A localização de elementos mais próximos através de distância em linha reta permite utilizar pontos, linhas ou áreas como dados de entrada. Para medir o tempo de condução ou a distância de condução, as duas camadas de entrada (localizações de entrada e localizações mais próximas) têm de conter pontos.

Quando faz a medição entre linhas ou áreas, é encontrada a distância de ou para o ponto mais próximo ao longo da linha ou do limite da área.

## Para cada localização em

Existem duas opções para limitar a pesquisa de localizações mais próximas. Uma opção consiste em limitar o número máximo de localizações mais próximas a encontrar por cada localização inicial. Pode localizar o parque mais próximo, os dois parques mais próximos, etc. A outra opção consiste em definir um valor máximo para a distância de pesquisa ou para o tempo de condução.

Se desmarcar as opções, o número máximo de localizações mais próximas a encontrar é de 100 (o limite da ferramenta) e o intervalo de pesquisa máximo é ilimitado.

O tempo de processamento depende do número de localizações iniciais, do número de localizações próximas e do intervalo de pesquisa máximo. O processamento demora mais tempo se existirem mais localizações ou intervalos de pesquisa maiores.

Tenha em atenção que, se for definido um limite no intervalo de pesquisa, é possível que a ferramenta não encontre quaisquer localizações mais próximas dentro desse intervalo. Também é possível encontrar menos localizações do que o número máximo de localizações mais próximas definido por si.

## Utilizar condições de trânsito típicas para

Ao medir o tempo de condução, o que está mais próximo pode depender do trânsito e da altura do dia. Imagine que pretende localizar o serviço de urgência mais próximo no trânsito em hora de ponta. Durante a hora de ponta matinal, os veículos que estão a entrar na direção do centro da cidade tendem a deslocar-se mais lentamente do que os veículos que estão a sair da cidade. O estabelecimento mais próximo nessa altura do dia poderá encontrar-se na direção de saída. Ao fim da tarde, o trânsito de entrada desloca-se mais rapidamente, por isso é possível que um estabelecimento diferente na direção de entrada seja o mais próximo.

Se marcar Utilizar condições de trânsito típicas para e definir um dia e uma hora, a ferramenta localiza os elementos mais próximos com base em médias de velocidades históricas para cada intervalo de cinco minutos ao longo de uma semana normal. Os elementos mais próximos podem variar consoante as flutuações de trânsito e tempos de viagem ao longo da semana.

Tenha em atenção que, à medida que um veículo se desloca para fora a partir de um ponto, o tempo passa e as condições de trânsito mudam. Esta ferramenta tem em conta essas variações quando opta por utilizar trânsito; no entanto, nem todas as regiões suportam trânsito. Clique na ligação Ver disponibilidade na ferramenta para verificar se é disponibilizada na sua área de estudo.

Desmarque a opção Utilizar condições de trânsito típicas para para localizar os elementos mais próximos com base em velocidades estáticas de deslocação, como limites de velocidade. Esta é a opção que deve selecionar se pretender saber o que está mais próximo de um modo geral, mas não necessariamente o mais próximo dadas as condições de trânsito para uma hora e um dia específicos.

## Utilizar tráfego

Quando seleciona Tempo de condução, dispõe de opções relativas ao modo de medir o tempo de condução.

- Desmarque a opção Utilizar Trânsito para localizar os elementos mais próximos com base em velocidades estáticas de deslocação (por exemplo, limites de velocidade) e não em velocidades flutuantes causadas por condições de trânsito em mudança. Esta é a opção que deve selecionar se pretender saber o que está mais próximo de um modo geral, mas não necessariamente o mais próximo dadas as condições de trânsito para uma hora e um dia específicos.

- Marque a opção Utilizar Trânsito para localizar os elementos mais próximos com base numa hora de partida específica e em condições de trânsito em mudança. Se selecionar também a opção Trânsito real, a hora de partida das localizações iniciais é definida para a hora atual e as velocidades de trânsito atuais e previstas são referenciadas a partir de sensores e feeds para determinar que elementos estão mais próximos. As velocidades de trânsito previstas são calculadas referenciando velocidades de trânsito real, velocidades históricas e eventos atuais, como a meteorologia. As velocidades de trânsito são previstas para um período de 12 horas no futuro, por isso pode mover o cursor deslizante para definir a hora de partida com antecedência de até 12 horas.

  Utilize estas definições de trânsito real para descobrir que elementos podem ser alcançados em menos tempo partindo no momento, partindo após uma hora, etc.

- Se marcar Utilizar Trânsito e selecionar Trânsito baseado em condições típicas para um dia e uma hora, a ferramenta localiza os elementos mais próximos com base em médias de velocidades históricas para cada intervalo de cinco minutos ao longo de uma semana normal. Os resultados incluem trânsito, mas removem a influência de condições de trânsito e eventos atuais, que podem variar significativamente em relação ao normal.

  Pode utilizar as definições de trânsito histórico para perguntar, por exemplo: "Que elementos é possível alcançar mais rapidamente partindo dos elementos iniciais às 11:30 numa quarta-feira?"

  A hora definida refere-se ao fuso horário no qual estão localizados os elementos iniciais. Assim, se definir a hora para 8:00 e tiver dois elementos iniciais, um na cidade de Nova Iorque e outro em Los Angeles, as localizações mais próximas serão encontradas pressupondo uma hora de partida de 8:00 (Hora da Costa Leste) e 8:00 (Hora do Pacífico), respetivamente.

Tenha em atenção que, à medida que um veículo se desloca para fora a partir de um ponto, o tempo passa e as condições de trânsito mudam. Esta ferramenta tem em conta essas variações quando é marcada a opção Utilizar trânsito; no entanto, nem todas as regiões suportam trânsito. Clique na ligação Ver disponibilidade na ferramenta para verificar se é disponibilizada na sua área de estudo.

## Nome da camada de resultado

Esta camada de resultado irá conter duas camadas: uma com as localizações mais próximas e outra com as linhas que ligam as localizações de entrada às localizações mais próximas.

Uma vez que as linhas mostram os percursos medidos, seguem percursos direitos quando são medidas distâncias em linha reta, percursos mais curtos ao longo de estradas quando são medidas distâncias de condução ou percursos mais rápidos ao longo de estradas quando são medidos tempos de condução. A tabela que faz parte da camada de linhas opcional contém as seguintes informações: as medições de distância ou tempo de condução representadas pelas linhas, informação de identificação relativa às localizações de início e fim ligadas, e classificações de proximidade divididas por localização inicial, que permite ver qual é a localização mais próxima, a segunda localização mais próxima, etc. Na medição de tempo de condução com trânsito, a tabela inclui também as horas de partida e chegada.

Pode utilizar os nomes padrão ou definir nomes novos para estas camadas, que serão criadas em O Meu Conteúdo e adicionadas ao mapa. Os nomes padrão são baseados no nome da camada de análise. Se a camada já existir, ser-lhe-á pedido que confirme se pretende substituir a camada.

Utilizando a caixa de lista pendente Guardar resultado em, pode definir o nome de uma pasta em O Meu Conteúdo para guardar os resultados.