## Kurti buferius

##

Buferis - tai zona aplink tašką, liniją ar poligoną tam tikru atstumu.

Buferiai dažnai kuriami tam, kad būtų galima atlikti tolesnę analizę naudojant kitus įrankius, pavyzdžiui, Perdengti sluoksnius. Tarkime, jei domina, kurie pastatai yra vieno km. atstumu nuo mokyklos, atsakymas gali būti gautas pirmiausia sukūrus vieno kilometro buferį apie mokyklą ir perdengus buferį pastatų sluoksniu. Rezultatas bus sluoksnis iš pastatų, nutolusių nuo mokyklos nedidesniu nei vieno kilometro atstumu.

Jei Naudoti esamą žemėlapio aprėptį pažymėtas, buferiai bus sudaromi tik apie aprėptyje matomus elementus. Jei nepažymėtas, buferiai bus sudaromi apie visus sluoksnio elementus.

## Nurodykite buferio dydį

Galite įvesti vieną arba keletą tarpais atskirtų atstumo reikšmių. Taip pat galite nurodyti sluoksnio atributą, jei norite panaudoti jo reikšmę, paspausdami Laukas.

## Parinktys

Nurodykite, kaip turi būti pasielgta su besikertančiais buferiais. Besikertantys buferiai gali būti palikti kaip atskiri elementai arba apjungti.

Jei naudojate keletą buferių atstumų, galite pasirinkti, kaip jie bus atidėti; pavyzdžiui, jei atstumai yra 10 ir 14:

- Pasirinkus Žiedai rezultatas bus zonos tarp 0 ir 10 bei 10 ir 14.
- Pasirinkus Diskai rezultatas bus beferiai tarp 0 ir 10 bei 0 ir 14.

## Parinktys

Nurodykite, kaip turi būti pasielgta su besikertančiais buferiais.

Jei kuriate buferį aplink plotinį objektą (įvestas vienas atstumas), galite nurodyti, ar elemento plotas turi būti įtrauktas į buferio zoną.

Jei naudojate keletą buferių atstumų galite pasirinkti, kaip jie bus atidėti; pavyzdžiui, jei atstumai yra 10 ir 14:

- Pasirinkus Žiedai rezultatas bus zonos tarp 0 ir 10 bei 10 ir 14.
- Pasirinkus Plokštės rezultatas bus beferiai tarp 0 ir 10 bei 0 ir 14.

## Parinktys

Nurodykite, kaip turi būti pasielgta su besikertančiais buferiais. Besikertantys buferiai gali būti palikti kaip atskiri elementai arba apjungti.

Jei buferis kuriamas apie liniją (įvestas vienas atstumas), galite pasirinkti, kurioje linijos pusėje buferis turi būti sukurtas. Pagal nutylėjimą, buferis bus kuriamas abiejose pusėse. Kairė ir dešinė pusės suprantamos pagal kryptį iš liniją sudarančios pirmos x,y koordinačių poros iki paskutinės. Rinkitės kairę arba dešinę pusę, jei žinote linijų koordinačių išsidėstymo tvarką (pavyzdžiui, aukštyn ar žemyn upių tinkle). Buferis linijos gali gale būti arba suapvalintas, arba tiesus.

Jei naudojate keletą buferių atstumų, galite pasirinkti, kaip jie bus atidėti; pavyzdžiui, jei atstumai yra 10 ir 14:

- Pasirinkus Žiedai, rezultatas bus zonos tarp 0 ir 10 bei 10 ir 14.
- Pasirinkus Plokštės, rezultatas bus beferiai tarp 0 ir 10 bei 0 ir 14.

## Rezultatų sluoksnio vardas

Tai sluoksnio, kuris bus sukurtas ir patalpintas Mano Turinyje ir pridėtas į žemėlapį, pavadinimas. Pagal nutylėjimą pavadinimas sudaromas pagal analizės tipą ir analizuojamo sluoksnio pavadinimą. Jei sluoksnis jau egzistuoja, galėsite pasirinkti jį perrašyti.

Naudodami Rezultatą įrašyti į sąrašą, galite nurodyti Mano Turinyje esančio aplanko pavadinimą.