## Izveidot Braukšanas laika areālus

##

Izveidot Baukšanas laika areālus izveido areālus, kurus var sasniegt noteiktā braukšanas laikā vai distancē. To mēra no viena vai vairākiem punktiem (līdz 1000), gar ceļiem, lai izveidotu slāni, kas var palīdzēt atbildēt uz jautājumiem, piem:

- Kur es varu aizbraukt no šejienes 30 minūšu brauciena attālumā?
- Kur es varu aizbraukt no šejienes 30 minūšu brauciena attālumā plkst. 5:30 sastrēgumstundā?
- Kurus pilsētas rajonus ugunsdzēsēji var sasniegt piecu minūšu laikā?
- Kā var uzlabot ugunsdzēsēju darbu, būvējot jaunu depo šeit?
- Kādus tirgu areālus pārklāj mans bizness?

Jūs varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem, veicot vienīgi izvades areālu vizualizāciju. Alternatīvi, jūs varat veikt tālāku telpisko analīzi, izmantojot izejas areālus. Piemēram, darbinot Apkopot punktus, lietojot braukšanas laika areālus ar demogrāfiskajiem datiem, var palīdzēt noteikt, kur ir potenciāla veikala atrašanās vieta, ar vislabāko klientu bāzi jūsu biznesam.

| ## Tip: | Lai izveidotu teritorijas, mērot lineāro distanci, nevis mērot gar ceļiem, izmantojiet Izveidot buferus.

Ja Lietot pašreizējo kartes pārklājumu ir atzīmēts, tikai tie elementi, kas ir pašreizējā kartes pārklājumā tiks lietoti, lai izveidotu uz braukšanas laiku vai distanci bāzētus areālus. Ja nav atzīmēti, visi ievades slāņa elementi tiks lietoti, arī pašreizējā kartes pārklājuma ārpusē.

## Izmērīt

Izvēlieties, vai kalkulēt braukšanas laika, vai braukšanas distances areālus un ievadiet ilgumu vai attālumu līdz 300 minūtēm vai 300 jūdzēm (482,8 km).

Kad jūs izvēlaties Braukšanas laiku, jums ir sekojošas opcijas:

- Atzīmēt Lietot tipiskus satiksmes nosacījumus priekš un iestatot dienu un laiku, rīks izveido uz satiksmi bāzētus braukšanas laika areālus. Lai kalkulētu braukšanas laiku, tiek lietots vēsturiskais ātruma vidējais katru piecu minūšu intervāls maršrutēšanas nedēļā. Izvades braukšanas laika areāla lielums un forma variēs pēc satiksmes un ceļojuma laika svārstībām nedēļas laikā.

  Jūs varat lietot šos satiksmes iestatījumus, lai jautātu, piemēram, "Kādus areālus es varu vispār sasniegt, kad izbraucu plkst. 11:30 trešdienā?"

  Iestatītais laiks attiecas uz laika zonu, kurā atrodas jūsu ievades punkti. Tātad, ja jūs iestatat laiku 8:00 un ir divi punkti, viens, Nujorkā, un otrs Losandželosā, tad braukšanas laika areāli, tiks radīti 8:00 attiecīgi Austrumu laikā un 8:00 Klusā Okeāna laikā.

  Ņemiet vērā, ka transportlīdzeklis brauc uz āru no punkta, laiks ir pagājis un satiksmes apstākļi mainās. Braukšanas laika areālu rīks rēķina šīs variācijas, kad jūs izvēlaties Lietot tipiskos satiksmes nosacījumus priekš; tomēr, ne visi reģioni atbalsta satiksmi. Klikšķiniet šeit Skatīt pieejamību uz saiti, lai uzzinātu, vai tas tiek piedāvāts jūsu areālā.

- Neatzīmējot šo opciju, rīks izveido braukšanas laika areālus, pamatojoties uz fiksētu ātrumu, piem., ātruma limitu. Šī ir iespēja izvēlēties, vai jūs vēlaties vispārēju braukšanas laika areālu, nevis vienu, kalkulētu ar mainīgiem satiksmes nosacījumiem un konkrētam izbraukšanas laikam.

## Izmērīt

Izvēlieties, vai kalkulēt braukšanas laika, vai braukšanas distances areālus un ievadiet ilgumu vai attālumu līdz 300 minūtēm vai 300 jūdzēm (482,8 km).

Kad jūs izvēlaties Braukšanas laiku, jums ir opcijas, kā mērīt braukšanas laiku.

- Neatzīmēt Lietot Satiksmi lai izveidotu braukšanas laika areālus, balstoties uz fiksētu ātrumu. Šī ir iespējas izvēlēties, vai jūs vēlaties vispārēju braukšanas laika areālu, nevis vienu, kalkulētu ar mainīgiem satiksmes nosacījumiem un konkrētu izbraukšanas laiku.

- Atzīmēt Lietot Satiksmi lai izveidotu braukšanas laika areālus, balstoties uz dotu starta laiku un mainīgiem satiksmes nosacījumiem. Arī, izvēloties Dzīva satiksme opciju, izbraukšanas laiks no ievades punktiem ir iestatīts uz pašreizējo laiku, un pašreizējās un prognozētās satiksmes ātrums ir atsauce uz sensoriem un ir pamats, lai izveidotu braukšanas laika areālus. Prognozētais satiksmes ātrums tiek aprēķināts, atsaucoties uz dzīvās satiksmes ātrumu, vēsturisko ātrumu un aktualitātēm, piem., laika apstākļiem. Satiksmes ātrums tiek prognozēts 12 stundas uz priekšu, lai jūs varētu pārvietot slīdni, lai iestatītu atiešanas laiku uz priekšu, līdz pat 12 stundām.

  Izmantojiet šos dzīvas satiksmes iestatījumus, lai uzzinātu, kādus areālus var sasniegt, izbraucot tagad, izbraucot vienas stundas laikā un tā tālāk.

- Atzīmējot Lietot Satiksmi un izvēloties Satiksmi ar uz tipiskiem nosacījumiem priekš dienas un laika, rīks izveido braukšanas laika areālus, pamatojoties uz vēsturiskiem ātruma vidējiem katru piecu minūšu intervāliem maršrutēšanas nedēļā. Rezultāti ietver satiksmi, bet novērš pašreizējās satiksmes apstākļu un notikumu ietekmi, kas var ievērojami atšķirties no normas.

  Jūs varat izmantot šos vēsturiskos satiksmes iestatījumus, lai jautātu, piemēram, "Kādus areālus es varu vispār sasniegt, kad izbraucu plkst. 11:30 trešdienā?"

  Iestatītais laiks attiecas uz laika zonu, kurā atrodas jūsu ievades punkti. Tātad, ja jūs iestatat laiku 8:00 un ir divi punkti, viens, Nujorkā, un otrs Losandželosā, tad braukšanas laika areāli, tiks radīti 8:00 attiecīgi Austrumu laikā un 8:00 Klusā Okeāna laikā.

Ņemiet vērā, ka transportlīdzeklis brauc uz āru no punkta, laiks ir pagājis un satiksmes apstākļi mainās. Braukšanas laika areālu rīks rēķina šīs variācijas, kad jūs atzīmējat Lietot satiksmi; tomēr, ne visi reģioni atbalsta satiksmi. Klikšķiniet Skatīt pieejamību saiti uz rīku, lai noskaidrotu, vai tas tiek piedāvāts jūsu studiju areālā.

## Areāli no dažādiem ievades punktiem

Izvēlieties, kā koplietošanas areāli no dažādiem ievades punktiem tiek apstrādāti, kad tie sasniedz viens otru. Tie var:

- Pārklāties—Areāli no dažādiem ievades punktiem var pārklāt to pašu ceļu. Tas ir noderīgi, ja jums ir nepieciešams zināt visus ievades punktus, kas var sasniegt noteiktu izvietojumu dotajā braukšanas laikā vai distancē.
- Izšķīdina—Visi areāli tiek apvienoti vienā, un ne vairāk kā viens areāls var aptvert konkrētu izvietojumu. Tas ir noderīgi, ja viss, kas jums jāzina, ir tas, vai teritoriju var sasniegt noteiktā laikā vai distancē, bet jums nav nepieciešams zināt, kuri konkrētās ievades punkti var sasniegt izvietojumu.
- Sašķelt—No dažādām ievades vietām areāli, kas pārklāj viens otru ir sadalīti pa vidu, lai viņi robežotos viens no otra. Tas ir noderīgi, ja jūs vēlaties redzēt, kuri areāli ir noteiktā laikā vai distancē no ievades punktiem, un noteikt, kurš ievades punkts ir vistuvāk šim areālam.

## Rezultāta slāņa nosaukums

Šis ir slāņa nosaukums, kas tiks izveidots iekš Mans Saturs un pievienots kartei. Noklusējuma nosaukums ir balstīts uz analīzes slāņa nosaukumu. Ja slānis jau pastāv, jums tiks lūgts apstiprināt, vai vēlaties to pārrakstīt.

Lietojot Saglabāt rezultātu izvelkamajā lodziņā jūs varat norādīt nosaukumu mapē iekš Mans Saturs kur rezultāts tiks saglabāts.