## Gebieden op basis van reistijd maken

##

Maak gebieden op basis van reistijd, die kunnen worden bereikt binnen een opgegeven reistijd of reisafstand. Dit gaat uit van een of vele punten (maximaal 1.000) langs wegen om een kaartlaag te maken waarmee u antwoorden vindt op vragen als:

- Waar kan ik hiervandaan naartoe binnen een rit van 30 minuten?
- Waar kan ik hiervandaan naartoe binnen een rit van 30 minuten om 17:30 uur tijdens de spits?
- Welke gebieden van de stad kan de brandweer binnen vijf minuten bereiken?
- Hoe zou de dekking van de reactietijd bij een brandalarm verbeteren door hier een nieuwe brandweerkazerne te bouwen?
- Welke marktgebieden worden door mijn bedrijf gedekt?

Misschien kunt u uw vragen alleen al beantwoorden door de uitvoergebieden te visualiseren. U kunt ook een verdere ruimtelijke analyse uitvoeren aan de hand van de uitvoergebieden. Als u bijvoorbeeld Punten aggregeren uitvoert met behulp van reistijdgebieden met demografische gegevens, kunt u daarmee bepalen welke potentiële winkellocatie de beste klantbasis zou zijn voor uw type bedrijf.

| ## Tip: | Voor het maken van gebieden door afstanden in rechte lijnen te meten in plaats van langs wegen, gebruikt u in plaats daarvan de tool Buffers maken.

Als Huidige kaartextent gebruiken is geselecteerd, worden alleen de objecten die binnen de huidige kaartextent zichtbaar zijn, gebruikt om gebieden op basis van reistijd of reisafstand te maken. Als deze optie niet wordt geselecteerd, worden alle objecten in de invoerlaag gebruikt, ook als ze zich buiten de huidige kaartextent bevinden.

## Meten

Kies of u gebieden voor reistijd of reisafstand wilt berekenen, en geef een duur of een afstand op tot 300 minuten of 482,8 kilometer (300 mijl).

Als u Reistijd kiest, hebt u de volgende opties:

- Selecteer Gemiddelde verkeersomstandigheden gebruiken voor en stel een dag en een tijdstip in om de tool reistijdgebieden te laten maken op basis van het verkeer. Er worden historische snelheidsgemiddelden gebruikt voor elk interval van vijf minuten gedurende een gewone week om de reistijd te berekenen. De grootte en de vorm van de resulterende reistijdgebieden verschillen naarmate het verkeer en reistijden in de loop van de week variëren.

  U kunt deze verkeersinstellingen bijvoorbeeld gebruiken voor de vraag: 'Welke gebieden kan ik gewoonlijk bereiken wanneer ik op een woensdag om 11:30 uur vertrek?'

  De tijd die u instelt, verwijst naar de tijdzone waarop uw invoerpunten zich bevinden. Als u de tijd dus instelt op 8:00 uur en twee punten hebt, een in New York City en een ander in Los Angeles, worden de reistijdgebieden gegenereerd voor respectievelijk 8:00 uur Eastern Time en 8:00 uur Pacific Time.

  Naarmate een voertuig wegrijdt van een punt, verstrijkt de tijd en veranderen de verkeersomstandigheden. De tool Drive-Time Areas houdt rekening met deze variaties wanneer u Gemiddelde verkeersomstandigheden gebruiken voor selecteert; maar niet alle regio's ondersteunen verkeer. Klik op de koppeling Zie beschikbaarheid op de tool om erachter te komen of dit in uw gebied wordt aangeboden.

- Als u deze optie uitschakelt, maakt de tool reistijdgebieden op basis van vaste snelheden zoals snelheidslimieten. Dit is een geschikte optie als u een algemeen reistijdgebied wilt, en niet een gebied dat wordt berekend aan de hand van variërende verkeersomstandigheden voor een bepaalde vertrektijd.

## Meten

Kies of u gebieden voor reistijd of reisafstand wilt berekenen, en geef een duur of een afstand op tot 300 minuten of 482,8 kilometer (300 mijl).

Als u Reistijd kiest, hebt u opties voor het meten van de reistijd.

- Maak de selectie van Verkeer gebruiken ongedaan om gebieden voor reistijd te maken op basis van vaste snelheden. Deze optie kunt u het beste kiezen als u een algemeen reistijdgebied wilt, niet een gebied dat wordt berekend op basis van veranderende verkeersomstandigheden of een bepaalde vertrektijd.

- Selecteer Verkeer gebruiken om reistijdgebieden te maken op basis van een bepaalde vertrektijd en veranderende verkeersomstandigheden. Door eveneens de optie Actueel verkeer te kiezen wordt de vertrektijd van de invoerpunten ingesteld op de huidige tijd, en wordt gebruikgemaakt van huidige en voorspelde verkeerssnelheden via sensors en invoergegevens om de reistijdgebieden te maken. De voorspelde verkeerssnelheden worden berekend op basis van actuele verkeerssnelheden, historische snelheden en huidige omstandigheden zoals het weer. Verkeerssnelheden worden tot 12 uur in de toekomst voorspeld, dus u kunt de schuifregelaar verplaatsen om de vertrektijd maximaal 12 uur naar de toekomst te verplaatsen.

  Gebruik deze actuele verkeersinstellingen om te ontdekken welke gebieden bereikbaar zijn door nu te vertrekken, over een uur te vertrekken, enzovoort.

- Als u Verkeer gebruiken selecteert en Verkeer op basis van gemiddelde omstandigheden voor een dag en een tijdstip, maakt de tool reistijdgebieden op basis van historische gemiddelde snelheden voor elk interval van vijf minuten gedurende een gewone week. De resultaten houden rekening met het verkeer, maar laten de invloed van huidige verkeersomstandigheden en gebeurtenissen buiten beschouwing, die aanzienlijk van het gemiddelde kunnen verschillen.

  U kunt deze historische verkeersinstellingen gebruiken om bijvoorbeeld de vraag te stellen: Welke gebieden kan ik normaalgesproken bereiken wanneer ik op een woensdag om 11:30 uur vertrek?

  De tijd die u instelt, verwijst naar de tijdzone waarop uw invoerpunten zich bevinden. Als u de tijd dus instelt op 8:00 uur en twee punten hebt, een in New York City en een ander in Los Angeles, worden de reistijdgebieden gegenereerd voor respectievelijk 8:00 uur Eastern Time en 8:00 uur Pacific Time.

Naarmate een voertuig wegrijdt van een punt, verstrijkt de tijd en veranderen de verkeersomstandigheden. De tool Drive-Time Areas houdt rekening met deze variaties wanneer u Verkeer gebruiken selecteert; maar niet alle regio's ondersteunen verkeer. Klik op de koppeling Beschikbaarheid bekijken om erachter te komen of het in uw onderzoeksgebied wordt aangeboden.

## Gebieden vanaf verschillende invoerpunten

Kies hoe met gedeelde gebieden van verschillende invoerpunten wordt omgegaan wanneer ze elkaar bereiken. Ze kunnen:

- Overlappen—Gebieden van verschillende invoerpunten dekken dezelfde weg. Dit is handig wanneer u alle invoerpunten moet weten vanwaar een bepaalde locatie bereikbaar is binnen de gegeven reistijd of afstand.
- Oplossen—Alle gebieden worden tot één gebied samengevoegd, en slechts één gebied dekt een bepaalde locatie. Dit is handig wanneer u alleen maar hoeft te weten dat een gebied bereikbaar is binnen een gegeven tijd of afstand, maar u niet hoeft te weten vanaf welke specifieke invoerpunten de locatie kan worden bereikt.
- Splitsen—De gebieden van verschillende invoerpunten die elkaar zouden overlappen, worden in het midden gesplitst, zodat ze nu aan elkaar grenzen. Dit is handig wanneer u wilt zien welke gebieden zich binnen een gegeven tijd of afstand van de invoerpunten bevinden, en u tegelijk wilt vaststellen welk invoerpunt het dichtst bij dat gebied ligt.

## Naam resultaatlaag

Dit is de naam van de kaartlaag die in Mijn Content wordt gemaakt en aan de kaart wordt toegevoegd. De standaardnaam is gebaseerd op de naam van de analyselaag. Als de laag al bestaat, wordt u gevraagd om te aan te geven of u deze wilt overschrijven.

Als u de vervolgkeuzelijst Resultaat opslaan in gebruikt, kunt u de naam opgeven van een map in Mijn Content waar het resultaat wordt opgeslagen.