## Create Drive-Time Areas

##

Create Drive-Time Areas oppretter områder som kan nås i løpet av en angitt kjøretid eller kjøreavstand. Verktøyet måler langs veiene ut fra ett eller flere punkt (opptil 1 000) og oppretter et lag som gir deg svar på spørsmål som:

- Hvor kan jeg kjøre herfra i løpet av 30 minutter?
- Hvor kan jeg kjøre herfra i løpet av 30 minutter klokken 16.00 i rushtiden?
- Hvilke deler av byen kan brannvesenet nå i løpet av fem minutter?
- Hvordan vil en ny brannstasjon her kunne bedre brannvesenets responstid og dekning?
- Hvilke markedsområder dekker virksomheten min?

Det kan hende du får svar på spørsmålene dine bare ved å visualisere utdataområdene. Alternativt kan du utføre ytterligere geografiske analyser ved hjelp av utdataområdene. Hvis du for eksempel kjører Summer punkter ved hjelp av kjøretidsområder med demografiske data, kan du finne ut hvilken potensiell butikkplassering som vil gi størst kundegrunnlag for den type virksomhet du driver.

| ## Tip: | Bruk heller verktøyet Opprett buffere for å opprette områder ved å måle avstander i luftlinje i stedet for langs veiene.

Hvis det er merket av for Use current map extent, er det kun geoobjektene som vises i gjeldende kartutstrekning, som brukes til å opprette kjøretidsområder eller kjøreavstand Hvis det ikke er merket av for dette alternativet, brukes alle geoobjektene i inndatalaget, selv om de befinner seg utenfor gjeldende kartutstrekning.

## Mål

Angi om du vil beregne kjøretidsområder eller kjøreavstandsområder, og angi en varighet eller avstand på opptil 300 minutter eller 300 miles (482,8 kilometer).

Du har følgende alternativer når du velger Kjøretid:

- Merk av for Use typical traffic conditions for og angi en dag og et klokkeslett for at verktøyet skal opprette kjøretidsområder ut fra trafikken. Historiske gjennomsnittshastigheter for hvert femte minutt i løpet av en vanlig uke brukes til å beregne kjøretiden. Størrelsen og formen på de resulterende kjøretidsområdene vil variere, ettersom trafikk og reisetider varierer i løpet av uken.

  Du kan bruke disse trafikkinnstillingen til å stille spørsmål som "Hvilke områder vil jeg som regel kunne nå hvis jeg kjører klokken 11.30 på en onsdag?".

  Klokkeslettet du angir, refererer til tidssonen som inndatapunktene befinner seg i. Hvis du for eksempel velger klokkeslettet 8.00 og du har to punkter, ett i New York og ett i Los Angeles, genereres kjøretidsområdene for henholdsvis klokken 8.00 EST og klokke 8.00 PST.

  Legg merke til at idet et kjøretøy kjører fra et punkt, så går tiden og trafikkforholdene endres. Verktøyet Drive-Time Areas tar hensyn til disse variasjonene når du merker av for Use typical traffic conditions for. Det er imidlertid ikke støtte for denne funksjonen i alle områder. Klikk på koblingen See availability i verktøyet for å finne ut om funksjonen støttes i ditt studieområde.

- Hvis du fjerner avmerkingen av dette alternativet, oppretter verktøyet kjøretidsområder på grunnlag av faste hastigheter, for eksempel fartsgrenser. Velg dette alternativet hvis du vil opprette et generelt kjøretidsområde og ikke et som er beregnet ved hjelp av trafikkforholdene for et bestemt avreisetidspunkt.

## Mål

Angi om du vil beregne kjøretidsområder eller kjøreavstandsområder, og angi en varighet eller avstand på opptil 300 minutter eller 300 miles (482,8 kilometer).

Når du velger Driving time, vises ulike alternativer for måling av kjøretid.

- Fjern merket for Bruk trafikk for å opprette kjøretidsområder basert på faste hastigheter. Velg dette alternativet hvis du vil opprette et generelt kjøretidsområde og ikke et som er beregnet ved hjelp av trafikkforholdene for et bestemt avreisetidspunkt.

- Merk av for Bruk trafikk for å opprette kjøretidsområder basert på et gitt starttidspunkt og trafikkforhold. Hvis du i tillegg velger alternativet Live traffic, settes avreisetidspunktet fra inndatapunktene til gjeldende klokkeslett og gjeldende og estimerte hastigheter innhentes fra sensorer og feeder for å opprette kjøretidsområdene. De estimerte trafikkhastighetene beregnes basert på faktiske trafikkhastigheter, historiske hastigheter og gjeldende hendelser, for eksempel værforhold. Trafikkhastighetene beregnes 12 timer frem i tid, slik at du kan dra glidebryteren for å angi avreisetidspunktet opptil 12 timer frem i tid.

  Bruk disse live trafikkinnstillingene til å finne ut hvilke områder du kan nå hvis du kjører nå, kjører om én time og så videre.

- Hvis du merker av for Bruk trafikk og velger Traffic based on typical conditions for en dag eller et klokkeslett, oppretter verktøyet kjøretidsområder basert på historiske gjennomsnittshastigheter for hvert femte minutt i løpet av en vanlig uke. Resultatet omfatter trafikk, men tar ikke hensyn til gjeldende trafikale forhold og hendelser, som kan avvike mye fra normen.

  Du kan bruke disse historiske trafikkinnstillingen til å stille spørsmål som "Hvilke områder vil jeg som regel kunne nå hvis jeg kjører klokken 11.30 på en onsdag?".

  Klokkeslettet du angir, refererer til tidssonen som inndatapunktene befinner seg i. Hvis du for eksempel velger klokkeslettet 8.00 og du har to punkter, ett i New York og ett i Los Angeles, genereres kjøretidsområdene for henholdsvis klokken 8.00 EST og klokke 8.00 PST.

Legg merke til at idet et kjøretøy kjører fra et punkt, så går tiden og trafikkforholdene endres. Verktøyet Drive-Time Areas tar hensyn til disse variasjonene når du merker av for Bruk trafikk. Det er imidlertid ikke støtte for denne funksjonen i alle områder. Klikk på koblingen See availability i verktøyet for å finne ut om funksjonen støttes i ditt studieområde.

## Områder fra ulike inndatapunkter

Angi hvordan delte områder fra ulike inndatapunkter skal håndteres når de når hverandre. Du kan velge følgende:

- Overlapp – Områder fra ulike inndatapunkter kan dekke samme vei. Dette er praktisk når du vil vite alle inndatapunktene som kan nå en bestemt lokasjon innenfor den angitte kjøretiden eller kjøreavstanden.
- Løs opp – Alle områdene slås sammen til ett område, og det er bare ett område som kan dekke en bestemt lokasjon. Dette er praktisk når du vil vite om et område kan nås i løpet av et gitt tidsrom eller avstand, men du ikke har behov for å vite hvilke spesifikke inndatapunkter som kan nå lokasjonen.
- Del opp – Områdene fra ulike inndatalokasjoner som overlapper hverandre, deles på midten slik at de grenser inntil hverandre i stedet. Dette er praktisk når du vil se hvilke områder som er innenfor et gitt tidsrom eller avstand fra inndatapunktene, og samtidig finne ut hvilket inndatapunkt som er nærmest området.

## Navn på resultatlag

Dette er navnet på laget som opprettes i Mitt innhold og legges til kartet. Standardnavnet er basert på navnet på analyselaget. Hvis laget finnes allerede, blir du bedt om å bekrefte at du vil overskrive det.

Bruk rullegardinlisten Save result in til å angi navnet på en mappe i Mitt innhold som resultatet skal lagres i.