## Loo puhvrid

##

Puhver on ala, mis katab kindla ulatusega tsooni lähtuvalt punktist, joonest või pindobjektist määratud kaugusest.

Puhvreid kasutatakse sageli ka keerukamate geotöötluste (nt ülekatteanalüüsid) tarbeks lähteandmete loomiseks. Soovides näiteks saada vastust küsimusele “Mis hooned jäävad koolimajast ühe kilomeetri kaugusele?”, on lahenduseks vastava puhverala tekitamine ning seejärel saadud tulemuse võrdlemine hoonete kihiga. Viimati nimetatud ülesande puhul saadakse tulemkiht, mis sisaldab vaid ühe kilomeetri ulatusse jäävate hoonete objekte.

Kui Kasuta kaardi ulatust on sisse lülitatud, kasutatakse analüüsil ainult neid objekte, mis antud hetkel on ekraanil nähtavad. Kui vastav tingimus on välja lülitatud, kasutatakse puhvri loomisel kõiki kihis olevaid objekte sõltumata asjaolust, kas need on analüüsi käivitamise hetkel ekraanil nähtavad või mitte.

## Sisesta puhvri suurus

Teil on võimalik sisestada kas üks või mitu vahemaad kirjeldavat parameetrit, mille vastavate vahemaade määramisel eristage väärtused tühikuga. Samuti saate määrata puhvri loomist, lähtudes atribuutide tabeli välja sisus olevatest väärtustest, valides selleks välja.

## Valikud

Otsustage, kuidas soovite ülekattesse jäävaid puhverpindu genereerida. Kui mõni pind jääb teisega ülekattesse, siis on võimalik hoida neid kas eraldi pindadena või sulatada kokku.

Kui kasutate mitmest osast koosnevat puhverala tekitamist, saate omapoolselt määrata, kuidas esitada vahemaid viimasest segmendist; nt kui vahemaad on 10 ja 14:

- Valides Rõngad, tekivad erinevad puhverobjektid, mis on loodud vahemikus 0-10 ja 10-14.
- Valides Kettad, tekivad erinevad puhverobjektid, mis on loodud vahemikus 0-10 ja 0-14.

## Valikud

Otsustage, kuidas soovite ülekattesse jäävaid puhverpindu genereerida. Kui mõni pind jääb teisega ülekattesse, siis on võimalik hoida neid kas eraldi pindadena või sulatada kokku.

Kui loote objekti(de)le ühe puhvri (sisestades selleks vastava vahemaa väärtuse), saate omapoolselt valida, kas puhverdatav objekt jääb tulempuhvrisse või mitte.

Kui kasutate mitmest osast koosnevat puhverala tekitamist, saate omapoolselt määrata, kuidas esitada vahemaid viimasest segmendist; nt kui vahemaad on 10 ja 14:

- Valides Rõngad, tekivad erinevad puhverobjektid, mis on loodud vahemikus 0-10 ja 10-14.
- Valides Kettad, tekivad erinevad puhverobjektid, mis on loodud vahemikus 0-10 ja 0-14.

## Valikud

Otsustage, kuidas soovite ülekattesse jäävaid puhverpindu genereerida. Kui mõni pind jääb teisega ülekattesse, siis on võimalik hoida neid kas eraldi pindadena või sulatada kokku.

Kui loote objekti(de)le ühe puhvri (sisestades selleks vastava vahemaa väärtuse), saate omapoolselt valida, kummale poole puhver genereeritakse. Reeglina tekitatakse puhver mõlemas suunas. Parem ja vasak suund määratakse joone esimesest x, y algkoordinaadist viimase x, y lõpukoordinaadi suhtes. Valides kas parema või vasaku suuna kirjelduse, on taoline eelinfo igati kasulik teada. Joonte otspunktid on võimalik määrata kas ümara või kandilise nurgaga.

Kui kasutate mitmest osast koosnevat puhverala tekitamist, saate omapoolselt määrata, kuidas esitada vahemaid viimasest segmendist; nt kui vahemaad on 10 ja 14:

- Valides Rõngad, tekivad erinevad puhverobjektid, mis on loodud vahemikus 0-10 ja 10-14.
- Valides Kettad, tekivad erinevad puhverobjektid, mis on loodud vahemikus 0-10 ja 0-14.

## Tulemkihi nimi

See on kihi nimi, mis luuakse kasutaja Minu sisu alla ning lisatakse kaardile. Vaikimisi nimi on tuletatud analüüsi tüübi ja sisendkihi nimetuse järgi. Kui see kiht juba eksisteerib, saate selle soovi korral üle kirjutada.

Kasutades Salvesta tulemus kasutaja sisu alla, mille saate valida rippmenüüst Minu sisu, kuhu tulemus salvestatakse.