## Dichtstbijzijnde zoeken

##

Met deze tool vindt u de dichtstbijzijnde objecten en worden eventueel de afstanden tot de objecten in de buurt in volgorde gemeld. Als u het dichtstbijzijnde object zoekt, kan de tool de afstand in rechte lijn meten, de afstand via de weg of de reistijd. Er zijn opties om het resultaat van de zoekactie naar de dichtstbijzijnde objecten te beperken tot een aantal of een bereik. De resultaten van deze tool kunnen u helpen de volgende soorten vragen te beantwoorden:

- Wat is het dichtstbijzijnde park hiervandaan?
- Welk ziekenhuis kan ik in de kortst mogelijke reistijd bereiken? Hoe lang duurt de rit op een dinsdag om 17:30 uur tijdens de spits?
- Wat is de afstand via de weg tussen deze grote steden?
- Welke van deze patiënten wonen binnen 3 kilometer van deze chemische fabrieken?

Met Dichtstbijzijnde zoeken wordt een kaartlaag geretourneerd met de dichtstbijzijnde objecten en eventueel een lijnlaag waarin de vertreklocaties worden gekoppeld aan de dichtstbijzijnde locaties. De optionele lijnlaag bevat informatie over de vertreklocaties en de dichtstbijzijnde locaties en de afstanden daartussen.

Als Huidige kaartextent gebruiken is geselecteerd, worden alleen de objecten die zichtbaar zijn binnen de huidige kaartextent, beschouwd als startobject en mogelijke dichtstbijzijnde objecten. Als deze optie niet wordt geselecteerd, worden alle objecten in de invoerlaag in beschouwing genomen, ook als ze zich buiten de huidige kaartextent bevinden.

## Dichtstbijzijnde locaties zoeken in

Met Dichtstbijzijnde zoeken wordt gemeten vanaf elke locatie in de invoerlaag tot aan de locaties in deze kaartlaag. De tool ondersteunt maximaal 1.000 locaties in elke kaartlaag.

## Meten

Kies of u de dichtstbijzijnde locaties wilt vinden op basis van de afstand in rechte lijn, reisafstand of reistijd. In beide reisopties worden de metingen uitgevoerd langs wegen en wordt rekening gehouden met eenrichtingsverkeer, verboden afslagen, enzovoort.

Met Dichtstbijzijnde zoeken volgens een rechte lijn zijn punten, lijnen of gebieden als invoer mogelijk. Als u reistijd of reisafstand wilt meten, moeten beide invoerlagen (invoerlocaties en locaties in de buurt) punten bevatten.

Bij het meten tussen lijnen of gebieden wordt de afstand van of naar het dichtstbijzijnde punt langs de lijn of de grens van het gebied gezocht.

## Voor elke locatie in

U hebt twee opties voor het beperken van de zoekactie naar dichtstbijzijnde locaties. Eén optie is het maximum aantal te zoeken dichtstbijzijnde locaties per vertreklocatie te beperken. U kunt het dichtstbijzijnde park, of de twee dichtstbijzijnde parken zoeken, enzovoort. De andere optie is een maximale zoekafstand of reistijd in te stellen.

Als u de opties uitschakelt, is het maximum aantal dichtstbijzijnde locaties 100 (de bovengrens van de tool), en het maximale zoekbereik is onbeperkt.

De verwerkingstijd hangt af van het aantal vertreklocaties, het aantal locaties in de buurt en het maximale zoekbereik. De verwerkingstijd is langer naarmate er meer locaties zijn of het zoekbereik groter is.

Wanneer voor het zoekbereik een limiet is ingesteld, kan het zijn dat de tool in dat bereik geen dichtstbijzijnde locatie vindt. Het is ook mogelijk dat er minder locaties worden gevonden dan het maximumaantal dat u opgeeft.

## Typische verkeersomstandigheden gebruiken voor

Bij het meten van de reistijd kan de dichtstbijzijnde locatie afhankelijk zijn van het verkeer en het tijdstip van de dag. Beeld u in dat u tijdens het spitsuur op zoek bent naar een dienst voor spoedeisende hulp. Tijdens het spitsuur 's ochtends rijden de voertuigen die naar het stadscentrum gaan, trager dan de voertuigen die het centrum verlaten. Op dat moment van de dag bevindt de dichtstbijzijnde dienst zich dus waarschijnlijk buiten het stadscentrum. 's Avonds gaat het verkeer naar het stadscentrum sneller, dus op dat moment kan een dienst in het centrum de dichtstbijzijnde locatie zijn.

Als u Typische verkeersomstandigheden gebruiken voor aanvinkt en een dag en tijdstip opgeeft, vindt de tool de dichtstbijzijnde objecten op basis van historische gemiddelde snelheden voor elk interval van vijf minuten gedurende een gewone week. Het dichtstbijzijnde object kan verschillen omdat het verkeer en de reistijden wijzigen tijdens de week.

Houd er rekening mee dat wanneer een voertuig wegrijdt vanaf een bepaald punt, de tijd verstrijkt en de verkeersomstandigheden wijzigen. Deze tool houdt rekening met deze variaties wanneer u Verkeer gebruikt, maar niet alle regio's ondersteunen Verkeer. Klik op de koppeling Beschikbaarheid bekijken om erachter te komen of het in uw onderzoeksgebied wordt aangeboden.

Schakel Typische verkeersomstandigheden gebruiken voor uit om te zoeken naar de dichtstbijzijnde objecten op basis van statische reistijden, zoals snelheidslimieten. Kies deze optie als u wilt weten welke locatie in het algemeen het dichtst bij is, en niet de dichtstbijzijnde locatie met betrekking tot bepaalde verkeersomstandigheden voor een bepaalde dag en tijdstip.

## Verkeer gebruiken

Als u Reistijd kiest, hebt u opties voor het meten van de reistijd.

- Schakel Verkeer gebruiken uit om de dichtstbijzijnde objecten te vinden op basis van statische reistijden, zoals snelheidslimieten in plaats van op basis van wisselende snelheden ten gevolge van veranderende verkeersomstandigheden. Kies deze optie als u wilt weten welke locatie in het algemeen het dichtst bij is, en niet de dichtstbijzijnde locatie met betrekking tot bepaalde verkeersomstandigheden voor een bepaalde dag en tijdstip.

- Schakel het selectievakje Verkeer gebruiken in om de dichtstbijzijnde objecten te vinden op basis van een gegeven vertrektijd en veranderende verkeersomstandigheden. Door eveneens de optie Actueel verkeer te kiezen wordt de vertrektijd van de vertreklocaties ingesteld op de huidige tijd, en wordt gebruikgemaakt van huidige en voorspelde verkeerssnelheden via sensors en invoergegevens om te bepalen welke objecten het dichtstbij zijn. De voorspelde verkeerssnelheden worden berekend op basis van actuele verkeerssnelheden, historische snelheden en huidige omstandigheden zoals het weer. Verkeerssnelheden worden tot 12 uur in de toekomst voorspeld, dus u kunt de schuifregelaar verplaatsen om de vertrektijd maximaal 12 uur naar de toekomst te verplaatsen.

  Gebruik deze actuele verkeersinstellingen om te ontdekken welke objecten bereikbaar zijn in de kortst mogelijke tijd als u nu vertrekt, over een uur vertrekt, enzovoort.

- Als u Verkeer gebruiken selecteert en Verkeer op basis van gemiddelde omstandigheden voor een dag en een tijdstip, zoekt de tool de dichtstbijzijnde objecten op basis van historische gemiddelde snelheden voor elk interval van vijf minuten gedurende een gewone week. De resultaten houden rekening met het verkeer, maar laten de invloed van huidige verkeersomstandigheden en gebeurtenissen buiten beschouwing, die aanzienlijk van het gemiddelde kunnen verschillen.

  U kunt deze historische verkeersinstellingen gebruiken om bijvoorbeeld de vraag te stellen: Welke objecten kan ik het snelst bereiken wanneer ik op een woensdag vanuit de startobjecten om 11:30 uur vertrek?

  De tijd die u instelt, verwijst naar de tijdzone waarop uw startobjecten zich bevinden. Als u de tijd dus instelt op 8:00 uur en twee startobjecten hebt, een in New York City en een ander in Los Angeles, worden de dichtstbijzijnde locaties gevonden met een vertrektijd van respectievelijk 8:00 uur Eastern Time en 8:00 uur Pacific Time als uitgangspunt.

Houd er rekening mee dat wanneer een voertuig wegrijdt vanaf een bepaald punt, de tijd verstrijkt en de verkeersomstandigheden wijzigen. Deze tool houdt rekening met deze variaties wanneer u Verkeer gebruiken selecteert; maar niet alle regio's ondersteunen verkeer. Klik op de koppeling Beschikbaarheid bekijken om erachter te komen of het in uw onderzoeksgebied wordt aangeboden.

## Resultaat laagnaam

Deze resultaatlaag zal twee kaartlagen bevatten: een met de dichtstbijzijnde locaties en een met de lijnen die de invoerlocaties verbinden met de dichtstbijzijnde locaties.

Omdat de lijnen de gemeten paden laten zien, volgen ze rechte paden bij het meten van afstanden volgens een rechte lijn, de kortste paden langs wegen bij het meten van reisafstanden, of de snelste paden langs wegen bij het meten van reistijden. De tabel die deel uitmaakt van de optionele lijnlaag, bevat de volgende informatie: de metingen van de afstand of de reistijd zoals weergegeven door de lijnen, identificerende gegevens over de verbonden vertrek- en aankomstlocaties, en een volgorde van nabijheid per vertreklocatie, waardoor u kunt zien wat de dichtstbijzijnde locatie is, de op een na dichtstbijzijnde locatie, enzovoort. Bij het meten van de reistijd met verkeer bevat de tabel ook vertrek- en aankomsttijden.

U kunt de standaardnamen gebruiken of nieuwe namen opgeven voor deze kaartlagen, die worden gemaakt in Mijn Content en aan de kaart worden toegevoegd. De standaardnamen zijn gebaseerd op de naam van de analyselaag. Als de laag al bestaat, wordt u gevraagd om te aan te geven of u deze wilt overschrijven.

Als u de vervolgkeuzelijst Resultaat opslaan in gebruikt, kunt u de naam opgeven van een map in Mijn Content waar de resultaten worden opgeslagen.