## Loo sõiduaja pinnad

##

"Loo sõiduaja pinnad" genereerib alad, milleni jõutakse vastava sõiduaja vältel või siis teatud vahemaaga. See mõõdab ühest või mitmest (kuni 1000 punkti) mööda teed, luues uue kihi, mis hõlbustab vastuste saamist järgnevatele küsimustele:

- Kui kaugele ma jõuan siit 30 minutit kestva sõidu tulemusena?
- Kui kaugele ma jõuan siit 30 minutiga, alustades sõitu õhtusel tipptunnil kl 5:30?
- Millistesse piirkondadesse linnas jõuab tuletõrje sündmuspaigale viie minuti jooksul?
- Kuidas parendada uute komandode paiknemist, et uued komandod oleksid võimalikult optimaalses asukohas?
- Millised teeninduspiirkonnad juba minu ettevõtte poolt pakutavate teenustega kaetud?

Te võite olla võimeline vastama enda küsimustele ainult läbi väljundi visualiseerimise. Alternatiivina saate saadud tulemusi kasutada edasiste analüüside tegemiseks. Näiteks situatsioonis, kui kasutate töövahendit "Agregeeri punktid", saate sõiduaja pindasid põimida demograafilise teabega saamaks hinnangut, millised piirkonnad oleksid Teie ettevõtlusele kõige perspektiivikamad.

| ## Tip: | Sirgjooneliste lineaarsete vahemaade koostamiseks soovitame kasutada töövahendit "Loo puhvrid".

Kui Kasuta kaardi ulatust on sisse lülitatud, kasutatakse sõidule kuluva aja või sõidu vahemaaga seotud analüüsil ainult neid objekte, mis antud hetkel on ekraanil nähtavad. Kui vastav tingimus on välja lülitatud, kasutatakse analüüsil kõiki sisendkihis olevaid objekte sõltumata asjaolust, kas need on analüüsi käivitamise hetkel ekraanil nähtavad või mitte.

## Mõõtmine

Vali, kas soovid arvutada sõiduaja või sõidu vahemaaga seotud pindu ja sisesta kas kestvus kuni 300 minuti või distants kuni 300 miili (482.8 km) alusel.

Kui valite sõiduaja, on kasutada järgnevad valikud:

- Märgi sisse Kasuta tüüpilisi liiklusolusid jaoks ja määra päev ja aeg, millel sõiduaja pindade loomine liiklusinfole tuginedes baseerub. Ajaloolised sõidukiirused iga viie minuti intervalli tagant kogu nädala ulatuses kasutatakse vastava pinna genereerimisel. Sõiduaja pinna suurus ja kujund võib sõltuvalt liiklusoludest olla nädala lõikes väga varieeruv.

  Te saate kasutada liiklusega seotud parameetreid, saades vastuseid näiteks küsimusele "Millistesse kohtadesse ma võiksin jõuda, kui alustan liikumist kolmapäeval kell 11:30?"

  Märgitud aeg on seotud ajatsooniga, milles alguspunktid paiknevad. Seega, kui märgite algusajaks kl 8:00 ning Teil on kaks punkti, millest esimene asub New Yorgis ja teine Los Angeleses, siis sõiduaja pinnad luuakse vastavalt nn 8:00 a.m. Eastern Time ja 8:00 a.m. Pacific Time alusel.

  Võtke arvesse, et kui sõiduk liigub lähtepunktist väljapoole, siis aeg möödub ja liiklusolud muutuvad. Sõiduaja pindade algoritm arvestab neid muutusi, kui lülitate sisse Kasuta liiklusinfot; kuigi, kõik piirkonnad ei toeta liiklusega seotud funktsionaalsust. Lülita sisse Vaata kättesaadavust tingimus, et leida kas vastav võimalus on Teie piirkonnas kasutatav.

- Jättes antud tingimuse sisse lülitamata, koostab algoritm sõiduaja pindade alad fikseeritud kiiruste ja kiiruspiirangute alusel. See on valikute küsimus, kui soovite üldise sisuga sõiduaja pinda, mis ei kasuta nii spetsiifilist liiklusteavet.

## Mõõtmine

Vali, kas soovid arvutada sõiduaja või sõidu vahemaaga seotud pindu ja sisesta kas kestvus kuni 300 minuti või distants kuni 300 miili (482.8 km) alusel.

Kui valid sõiduaja, tekivad valikud sõiduaja mõõtmiseks.

- Jäta välja Kasuta liiklusinfot, kui soovid sõiduaja pindu luua kindla kiiruse alusel. See on võimalus, kui soovite üldist sõiduaja pinda, mis ei oleks seotud liiklusest tulenevate piirangutega.

- Jäta sisse Kasuta liiklusinfot, kui soovid sõiduaja pindu luua kindla sõidu algusajaga ning muutuvaid liiklusolusid arvesse võttes. Samuti, kui märgite Elav liiklus valiku, siis lahkumise aeg sisendpunktidest on määratud praeguse aja alusel ning sensoritelt kättesaadava vooginfo alusel (kiirus jm) muutub ka sõiduaja analüüsi tulemus, millised sõiduaja pinnad on lähimad. Ennustatavad liikluskiirused arvutatakse lähtuvalt elava liikluse kiirusest, minevikus olnud kiiruste ja muude tingimuste (nt ilm) alusel. Liikluskiirused on ette ennustatavad kuni 12 tundi, seega saate ajaliugurit lükata kuni 12 tundi edasi.

  Kasuta reaalse elava liikluse seadeid, et leida alad, kuhu jõuaksite praegu sõitu alustades näiteks järgneva tunni jooksul jne.

- Märkides sisse Kasuta liiklusinfot ja valides tavatingimustele vastava liikluse päeva ja aja, koostab algoritm sõiduaja pinna, mis võtab arvesse minevikus olnud sõidukiirused iga viie minuti tagant kogu tavapärase nädala ulatuses. Need tulemused sisaldavad liiklusinfot, kuid need ei sisalda olemasoleva liikluse mõjusid ja sündmusi, mis võivad olla sõltuvalt päevast väga varieeruvad.

  Minevikus toimunud liiklusega seotud infot saab kasutada näiteks situatsioonis, kus on vaja saada vastuseid üldisematele küsimustele a`la "Millistesse piirkondadesse võiksin ma reeglina jõuda, kui alustan sõitu kolmapäeval kl 11:30?"

  Märgitud aeg on seotud ajatsooniga, milles alguspunktid paiknevad. Seega, kui märgite algusajaks kl 8:00 ning Teil on kaks punkti, millest esimene asub New Yorgis ja teine Los Angeleses, siis sõiduaja pinnad luuakse vastavalt nn 8:00 a.m. Eastern Time ja 8:00 a.m. Pacific Time alusel.

Võtke arvesse, et kui sõiduk liigub lähtepunktist väljapoole, siis aeg möödub ja liiklusolud muutuvad. Sõiduaja pindade töövahend arvestab neid variatsioone, kui lülitate sisse Kasuta liiklusinfot; kuigi, mitte kõik regioonid ei toeta liiklusega seotud funktsionaalsust. Klikka Vaata kättesaadavust lingile, et teada saada, kas antud funktsionaalsus on Teie piirkonnas kasutatav.

## Alad erinevatest sisendpunktidest

Vali, kuidas jagatud piirkonnad erinevatest sisendpunktidest on käsitletavad, kui need üksteiseni jõuavad. Variandid on:

- Ülekate—Erinevatest sisendpunktidest tekkivad alad võivad katta sama teed. See on asjakohane, kui soovite teada kõiki sisendpunkte, mis jõuavad teatud aja või vahemaa tagant kindlasse asukohta.
- Sulanda—Kõik alad liidetakse ühtseks tervikuks. See on asjakohane, kui soovite teada, kas antud ala on ette antud aja või vahemaa kaudu tekkiv, kuid Te ei soovi teada, kuidas sisendpunktid sinna täpselt jõuaksid.
- Katkesta—Erinevatest sisendpunktidest tuletatud alad, mis võiksid omavahel olla ülekattes, katkestatakse keskelt, ehk tekivad nö eraldi tsoonid. See on asjakohane, kui soovite näha, millised alad on alguspunktidest lähtuva etteantud sõiduaja või vahemaa alusel ning samuti saada ülevaadet, milline alguspunkt on lähim ühe või teise ala suhtes.

## Tulemkihi nimi

See on kihi nimi, mis luuakse kasutaja Minu sisu alla ning lisatakse kaardile. Vaikimisi nimi on tuletatud kihi analüüsi sisust. Kui see kiht juba eksisteerib, saate selle soovi korral üle kirjutada.

Kasutades Salvesta tulemus kasutaja sisu alla, mille saate valida rippmenüüst Minu sisu, kuhu tulemus salvestatakse.