## Erstellen von Fahrzeitgebieten

##

Mit "Fahrzeitgebiete" können Gebiete erstellt werden, die innerhalb einer angegebenen Fahrzeit oder Fahrentfernung erreicht werden können. Sie werden von einem oder mehreren Punkten (bis zu 1000) entlang von Straßen gemessen, um einen Layer zu erstellen, der zur Beantwortung der folgenden Fragen herangezogen werden kann:

- Welche Orte kann ich von diesem Standort aus innerhalb einer Fahrzeit von 30 Minuten erreichen?
- Welche Orte kann ich von diesem Standort aus innerhalb einer Fahrzeit von 30 Minuten um 18:00 Uhr während der Hauptverkehrszeit erreichen?
- Welche Gebiete kann die Feuerwehr innerhalb von fünf Minuten erreichen?
- Wie könnte die Flächendeckung bei der Brandbekämpfung durch die Einrichtung einer neuen Feuerwache verbessert werden?
- Welche Markteinzugsbereiche deckt mein Geschäft ab?

Diese Fragen können ausschließlich durch die Visualisierung der Ausgabeflächen beantwortet werden. Sie können auch weitere Analysen anhand der Ausgabeflächen durchführen. Beispielsweise kann durch die Ausführung von "Punkte zusammenfassen" anhand von Fahrzeitgebieten mit demografischen Daten besser ermittelt werden, welche potenziellen Ladenstandorte den besten Kundenstamm für Ihren Geschäftstyp bereitstellen.

| ## Tip: | Um Gebiete durch Messen einer geradlinigen Entfernung statt entlang von Straßen zu erstellen, verwenden Sie das Werkzeug "Puffer erstellen".

Wenn die Option Aktuelle Kartenausdehnung verwenden aktiviert ist, werden nur die Features zum Erstellen der auf Fahrzeit oder Fahrentfernung basierenden Gebiete verwendet, die in der aktuellen Kartenausdehnung sichtbar sind. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden auch dann alle Features im Eingabe-Layer verwendet, wenn sie sich außerhalb der aktuellen Kartenausdehnung befinden.

## Messen

Legen Sie fest, ob Fahrzeit- oder Fahrentfernungsgebiete berechnet werden sollen, und geben Sie eine Dauer oder Entfernung von bis zu 300 Minuten oder 300 Meilen (482,8 Kilometer) ein.

Wenn Sie Fahrzeit auswählen, stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Normale Verkehrslage verwenden für, und legen Sie einen Tag und eine Uhrzeit fest, an dem/zu der das Werkzeug Fahrzeitgebiete auf Grundlage von Verkehrsdaten erstellen soll. Historische Durchschnittsgeschwindigkeiten für jedes 5-Minuten-Intervall einer normalen Woche werden zum Berechnen der Fahrzeit herangezogen. Die Größe und Form der Ausgabefahrzeitgebiete sind je nach Fluktuation der Verkehrslage und Fahrtzeiten während der Woche unterschiedlich.

  Sie können diese Einstellungen für Verkehrsdaten verwenden, um beispielsweise folgende Frage zu stellen: Welches Gebiet kann ich im Allgemeinen erreichen, wenn ich an einem Mittwoch um 11:30 Uhr losfahre?

  Die festgelegte Zeit bezieht sich auf die Zeitzone, in der sich die Eingabepunkte befinden. Wenn Sie die Uhrzeit also auf 8:00 Uhr festlegen und über zwei Punkte verfügen, einen in New York und den anderen in Los Angeles, werden die Fahrzeitgebiete für 8:00 Uhr erstellt. Eastern Time und 8:00 Uhr. Bzw. Pacific Time.

  Beachten Sie, dass Zeit vergeht und Verkehrslagen sich ändern während sich ein Fahrzeug von einem Punkt wegbewegt. Das Werkzeug "Fahrzeitgebiete" berücksichtigt diese Unterschiede, wenn Sie die Option Normale Verkehrslage verwenden für aktivieren, allerdings unterstützen nicht alle Regionen Verkehrsdaten. Klicken Sie in dem Werkzeug auf den Link Verfügbarkeit anzeigen, um zu ermitteln, ob dies für Ihr Einzugsgebiet zutrifft.

- Wenn diese Option deaktiviert wird, erstellt das Werkzeug Fahrzeitgebiete basierend auf festgelegten Geschwindigkeiten, wie beispielsweise Geschwindigkeitsbegrenzungen. Sie müssen diese Option auswählen, wenn Sie ein allgemeines Fahrzeitgebiet und nicht etwa ein Gebiet wünschen, das anhand einer sich ständig ändernden Verkehrslage für eine bestimmte Abfahrtzeit berechnet wird.

## Messen

Legen Sie fest, ob Fahrzeit- oder Fahrentfernungsgebiete berechnet werden sollen, und geben Sie eine Dauer oder Entfernung von bis zu 300 Minuten oder 300 Meilen (482,8 Kilometer) ein.

Bei Auswahl von Fahrzeit werden Optionen zum Messen der Fahrzeit bereitgestellt.

- Deaktivieren Sie die Option Verkehrsdaten verwenden, um Fahrzeitgebiete auf Grundlage von festen Geschwindigkeiten zu erstellen. Sie müssen diese Option auswählen, wenn Sie ein allgemeines Fahrzeitgebiet und nicht etwa ein Gebiet wünschen, das anhand einer sich ständig ändernden Verkehrslage für eine bestimmte Abfahrtzeit berechnet wird.

- Aktivieren Sie Verkehrsdaten verwenden, um Fahrzeitgebiete basierend auf einer angegebenen Startzeit und sich ändernder Verkehrsbedingungen zu erstellen. Wenn Sie außerdem die Option Live-Verkehrsdaten auswählen, wird die Abfahrtzeit von den Eingabepunkten auf die aktuelle Uhrzeit festgelegt und aktuelle und vorhergesagte Fahrgeschwindigkeiten werden von Sensoren und Feeds referenziert, um die Fahrzeitgebiete zu erstellen. Die vorhergesagten Fahrgeschwindigkeiten werden berechnet, indem Geschwindigkeitsdaten des Live-Verkehrs und aktuelle Ereignisse, wie Wetter, referenziert werden. Fahrgeschwindigkeiten werden für die nächsten 12 Stunden vorhergesagt, damit Sie die Abfahrtzeit mit dem Schieberegler auf bis zu 12 Stunden im Voraus einstellen können.

  Verwenden Sie diese Einstellungen für Live-Verkehrsdaten, um zu ermitteln, welche Gebiete erreicht werden können, wenn Sie zum aktuellen Zeitpunkt, in einer Stunde ab dem aktuellen Zeitpunkt usw. abfahren.

- Wenn Sie die Option Verkehrsdaten verwenden aktivieren und die Option Verkehrsdaten auf Grundlage von normalen Bedingungen für einen Tag und eine Uhrzeit auswählen, erstellt das Werkzeug Fahrzeitgebiete basierend auf historischen Durchschnittsgeschwindigkeiten für jedes 5-Minuten-Intervall einer normalen Woche. Die Ergebnisse umfassen Verkehrsdaten, lassen den Einfluss aktueller Verkehrssituationen und -ereignisse, die erheblich von der Norm abweichen können, allerdings außer Acht.

  Sie können diese Einstellungen für historische Verkehrsdaten verwenden, um beispielsweise folgende Frage zu stellen: Welches Gebiet kann ich im Allgemeinen erreichen, wenn ich an einem Mittwoch um 11:30 Uhr losfahre?".

  Die festgelegte Zeit bezieht sich auf die Zeitzone, in der sich die Eingabepunkte befinden. Wenn Sie die Uhrzeit also auf 8:00 Uhr festlegen und über zwei Punkte verfügen, einen in New York und den anderen in Los Angeles, werden die Fahrzeitgebiete für 8:00 Uhr erstellt. Eastern Time und 8:00 Uhr. Bzw. Pacific Time.

Beachten Sie, dass Zeit vergeht und Verkehrslagen sich ändern während sich ein Fahrzeug von einem Punkt wegbewegt. Das Werkzeug "Fahrzeitgebiete" berücksichtigt diese Unterschiede, wenn Sie die Option Verkehrsdaten verwenden aktivieren. Allerdings unterstützen nicht alle Regionen Verkehrsdaten. Klicken Sie in dem Werkzeug auf den Link Verfügbarkeit anzeigen, um zu ermitteln, ob dies für Ihr Einzugsgebiet zutrifft.

## Gebiete von verschiedenen Eingabepunkten

Legen Sie fest, wie gemeinsame Gebiete von unterschiedlichen Eingabepunkten behandelt werden sollen, wenn Sie aufeinander treffen. Sie können:

- Überlappen – Gebiete von verschiedenen Eingabepunkten können die gleiche Straße abdecken. Dies ist hilfreich, wenn Sie alle Eingabepunkte ermitteln müssen, die einen bestimmten Standort innerhalb der angegebenen Fahrzeit oder Entfernung erreichen können.
- Zusammenführen (Dissolve) – Alle Gebiete werden zu einem zusammengeführt und nur ein Gebiet kann einen bestimmten Standort abdecken. Dies ist hilfreich, wenn Sie lediglich wissen müssen, dass ein Gebiet innerhalb einer angegebenen Zeit oder Entfernung erreicht werden kann, Sie aber nicht wissen müssen, welche Eingabepunkte den Standort erreichen können.
- Teilen– Die Gebiete von verschiedenen Eingabepositionen, die sich überlappen, werden in der Mitte geteilt, sodass sie stattdessen aneinander angrenzen. Dies ist hilfreich, wenn Sie ermitteln möchten, welche Gebiete sich innerhalb einer angegebenen Zeit oder Entfernung von den Eingabepunkten befinden, und Sie gleichzeitig bestimmen möchten, welcher Eingabepunkt diesem Gebiet am nächsten liegt.

## Name des Ergebnis-Layers

Dies ist der Name des Layers, der in Eigene Inhalte erstellt und der Karte hinzugefügt wird. Der Standardname basiert auf dem Namen des Eingabe-Layers. Wenn der Layer bereits vorhanden ist, müssen Sie angeben, ob er überschrieben werden soll.

Über das Dropdown-Feld Ergebnis speichern in können Sie den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte angeben, in dem das Ergebnis gespeichert werden soll.