## Trova più vicine

##

Questo strumento consente di trovare le feature più vicine ed eventualmente di segnalare e classificare la distanza dalle feature nelle vicinanze. Per trovare le feature più vicine, lo strumento è in grado di misurare la distanza in linea retta, la distanza stradale o il tempo di percorrenza. Queste opzioni consentono di limitare il numero di feature più vicine da trovare o l'intervallo di ricerca in cui trovarle. I risultati ottenuti da questo strumento permettono di rispondere ai seguenti tipi di domande:

- Qual è il parco più vicino da qui?
- Quale ospedale è possibile raggiungere con il minor tempo di percorrenza? Quanto tempo si impiegherebbe il martedì nell'ora di punta alle 17:30?
- Quali sono le distanze stradali tra queste città principali?
- Quali di questi pazienti vivono entro il raggio di 2 miglia da questi stabilimenti chimici?

La funzione Trova più vicine restituisce un layer contenente le feature più vicine ed eventualmente un layer linea che collega le posizioni iniziali alle relative posizioni più vicine. Il layer linea opzionale contiene informazioni relative alle posizioni iniziali e più vicine, nonché alle distanze tra queste.

Se si seleziona Usa estensione mappa corrente, vengono considerate come iniziali e potenzialmente più vicine solo le feature visibili all'interno dell'estensione mappa corrente. Se questa opzione è deselezionata, vengono considerate tutte le feature presenti nel layer di input, anche se sono esterne all'estensione mappa corrente.

## Trova le posizioni più vicine in

La funzione Trova più vicine consente di misurare la distanza da ciascuna delle posizioni presenti nel layer di input alle posizioni presenti nel layer corrente. Lo strumento supporta fino a 1000 posizioni in ogni layer.

## Misura

Scegliere se trovare le posizioni più vicine in base alla distanza in linea retta, alla distanza di guida o al tempo di percorrenza. In entrambi i casi legati alla guida, le misurazioni vengono effettuate lungo le strade, rispettando i sensi unici, le svolte non consentite, ecc..

La ricerca di feature più vicine utilizzando la distanza in linea retta consente di impostare punti, linee o aree come input. Per misurare il tempo o la distanza di percorrenza, è necessario che entrambi i layer di input (posizione di input e posizioni nelle vicinanze) contengano punti.

Durante la misurazione tra linee o aree, viene calcolata la distanza da o verso il punto più vicino lungo la linea o il confine dell'area.

## Per ogni posizione in

Per limitare la ricerca delle posizioni più vicine sono disponibili due opzioni. Un'opzione consiste nel limitare il numero massimo di posizioni più vicine da trovare per ciascuna posizione iniziale. È possibile trovare il parco più vicino, i due parchi più vicini, ecc.. La seconda opzione consiste nell'impostazione di una distanza di ricerca o di un tempo di percorrenza massimi.

Se si deseleziona l'opzione, il numero massimo di posizioni più vicine da trovare è 100 (numero limite dello strumento) e l'intervallo massimo di ricerca è illimitato.

Il tempo di elaborazione varia a seconda del numero di posizioni iniziali, del numero di posizioni vicine e dell'intervallo massimo di ricerca. L'elaborazione richiede più tempo quando vi sono più posizioni o intervalli di ricerca più ampi.

Tenere presente che quando viene impostato un limite sull'intervallo di ricerca, è possibile che lo strumento non trovi alcuna posizione più vicina entro tale intervallo. È inoltre possibile trovare un numero di posizioni più vicine inferiore rispetto al numero massimo specificato.

## Usa condizioni del traffico tipiche per

Quando si misura il tempo di percorrenza, l'elemento più vicino può dipendere dal traffico e dall'ora del giorno. Si immagini di voler cercare il pronto soccorso più vicino in un'ora di punta. Nelle ore di punta al mattino il traffico veicolare in entrata nel centro cittadino tende ad essere più lento di quello in uscita. A quell'ora del giorno, quindi, il pronto soccorso più vicino potrebbe trovarsi lungo la direzione in uscita. Di sera il traffico in entrata è invece più veloce, pertanto il pronto soccorso più vicino potrebbe trovarsi lungo la direzione in entrata.

Se si seleziona Usa condizioni del traffico tipiche per e si specifica un giorno e un'ora, è possibile trovare le feature più vicine in base alle medie storiche delle velocità per ogni intervallo di cinque minuti in una settimana standard. L'elemento più vicino può essere diverso in quanto il traffico e i tempi di percorrenza variano nel corso della settimana.

Si noti che quando una vettura si allontana da un punto, il tempo passa e le condizioni di traffico cambiano. Lo strumento tiene conto di queste variazioni quando si utilizzano i dati del traffico; tuttavia, tale funzione non è supportata per tutte le regioni. Fare clic sul collegamento Visualizza disponibilità sullo strumento per scoprire se la funzione è supportata nella propria area di studio.

Deselezionare Usa condizioni del traffico tipiche per per trovare le feature più vicine in base a velocità di viaggio statiche, ad esempio limiti di velocità. Si tratta dell'opzione da scegliere se si desidera conoscere gli elementi generalmente più vicini, ma non necessariamente quelli più vicini considerate le condizioni di traffico per un'ora e un giorno specifici.

## Usa traffico

Se si seleziona Tempo di percorrenza, vengono visualizzate le opzioni di misurazione del tempo di guida.

- Deselezionare Usa traffico per trovare le feature più vicine in base a velocità di viaggio statiche, ad esempio limiti di velocità, anziché velocità che variano a seconda delle condizioni di traffico. Si tratta dell'opzione da scegliere se si desidera conoscere gli elementi generalmente più vicini, ma non necessariamente quelli più vicini considerate le condizioni di traffico per un'ora e un giorno specifici.

- Selezionare Usa traffico per trovare le feature più vicine in base a un orario di partenza specifico e a condizioni di traffico variabili. Inoltre, selezionando l'opzione Traffico in tempo reale, l'orario di partenza dalle posizioni iniziali viene impostato sull'ora corrente e le velocità di traffico corrente e previsto fanno riferimento a sensori e feed per determinare quali feature sono più vicine. Le velocità di traffico previsto vengono calcolate facendo riferimento a velocità di traffico in tempo reale, velocità storiche ed eventi correnti (ad es., condizioni meteorologiche). Le velocità di traffico sono previste con 12 ore di anticipo, quindi è possibile spostare il cursore per impostare l'orario di partenza fino a 12 ore in avanti.

  Utilizzare queste impostazioni del traffico in tempo reale per scoprire quali aree sono raggiungibili partendo adesso, tra un'ora, ecc...

- Se si seleziona Usa traffico e quindi Traffico basato su condizioni tipiche per giorno e ora, è possibile creare aree di tempo di percorrenza basate su medie storiche delle velocità, per ogni intervallo di cinque minuti in una settimana standard. Nei risultati è incluso il traffico, ma non è inclusa l'influenza delle condizioni di traffico e degli eventi correnti che possono variare in modo significativo rispetto alla norma.

  È possibile utilizzare queste impostazioni del traffico storico per rispondere, ad esempio, alla domanda "Quali feature sono raggiungibili più rapidamente impostando le feature iniziali il mercoledì alle 11:30?"

  L'orario impostato fa riferimento al fuso orario in cui si trovano le feature iniziali. Pertanto, se si imposta l'orario alle 8:00 e si dispone di due feature iniziali, una nella città di New York e l'altra a Los Angeles, le posizioni più vicine vengono trovate considerando rispettivamente le 8:00 come orario di partenza nel fuso orario orientale e le 8:00 nel fuso orario del Pacifico.

Si noti che quando una vettura si allontana da un punto, il tempo passa e le condizioni di traffico cambiano. Lo strumento tiene conto di queste variazioni quando si seleziona Usa traffico; tuttavia, tale funzione non è supportata per tutte le regioni. Fare clic sul collegamento Visualizza disponibilità sullo strumento per scoprire se la funzione è supportata nella propria area di studio.

## Nome layer risultati

I layer risultanti conterranno due layer: uno per le posizioni più vicine e un altro per le linee che collegano le posizioni di input alle posizioni più vicine.

Poiché mostrano i percorsi misurati, queste linee seguono i percorsi rettilinei quando si misurano le distanze in linea retta, i percorsi stradali più brevi quando si misurano le distanze di percorrenza oppure i percorsi stradali più rapidi quando si misurano i tempi di percorrenza. La tabella che fa parte del layer linea opzionale contiene le seguenti informazioni: le misurazioni della distanza o del tempo di guida rappresentate dalle linee; le informazioni di identificazione relative alle posizioni iniziali e finali collegate; le classifiche di prossimità dalla posizione iniziale, che consentono di visualizzare la posizione più vicina, la seconda posizione più vicina, ecc.. Quando si misura il tempo di percorrenza tenendo conto del traffico, la tabella include anche i tempi di partenza e di arrivo.

Per questi layer che verranno creati in I miei contenuti e aggiunti alla mappa, è possibile utilizzare i nomi predefiniti o specificarne uno nuovo. I nomi predefiniti sono basati sul nome del layer di analisi. Se il layer esiste già, verrà chiesto se si desidera sovrascriverlo.

Utilizzare la casella a discesa Salva risultato in per specificare il nome di una cartella di I miei contenuti in cui salvare i risultati.