## Överlagra lager

##

Överlagring kombinerar två eller flera lager till ett enda lager. Du kan tänka dig överlagring som att titta igenom en hög med kartor och skapa en enda karta med all information som finns i högen. Innan GIS kopierade kartografer bokstavligen kartor på genomskinlig acetatfilm, lade filmen på ett ljusbord och handritade en ny karta med överlagrade data. Överlagring är mycket mer än att sammanfoga linjer. Alla attribut för de geoobjekt som ingår i överlagringen följer med till slutprodukten. Överlagring används för att besvara en av de vanligaste frågorna inom geografin, "Vad finns ovanpå vad?" Exempel:

- Vilka fastigheter finns inom gränserna för den 100-åriga flodslätten? (Vilket är ett annat sätt att säga ovanpå.)
- Vilka vägar ligger i vilka länder?
- Vilken typ av markanvändning finns på vilken jordtyp?
- Vilka brunnar finns på övergivna militärbaser?

Om Använd aktuell kartutbredning markeras, överlagras bara de geoobjekt i analyslagret och överlagringslagret som visas i den aktuella kartutbredningen. Om alternativet inte är markerat överlagras alla geoobjekt i både analyslagret och överlagringslagret, även om de ligger utanför den aktuella kartutbredningen.

## Välj överlagringslager

Lagret som ska överlagras med analyslagret.

## Välj överlagringsmetod

Överlagringsmetoden definierar hur analyslagret och överläggningslagret kombineras.

- Korsa – Resultatet innehåller bara de geoobjekt eller delar av geoobjekt i överlagringslagret som överlappar geoobjekt i analyslagret. Om analyslagret är områdesgeoobjekt kan överlagringslaget vara områdes-, punkt- och linjegeoobjekt. Om analyslagret är linjegeoobjekt kan överlagringslaget bara vara linje- eller punktgeoobjekt. Om analyslagret är punktgeoobjekt måste överlagringslaget också vara punktgeoobjekt.
- Slå samman – Resultatet innehåller geoobjekt från både analyslagret och överlagringslagret. Alternativet Slå samman finns bara tillgängligt om både analyslagret och överlagringslagret innehåller områdesgeoobjekt.
- Radera – Resultatet innehåller bara de geoobjekt eller delar av geoobjekt i överlagringslagret som inte överlappar områdena i analyslagret. Överlagringslagret kan innehålla områdes-, linje- eller punktgeoobjekt.

Om Använd aktuell kartutbredning markeras, överlagras bara de geoobjekt i analyslagret och överlagringslagret som visas i den aktuella kartutbredningen. Om alternativet inte är markerat överlagras alla geoobjekt i både analyslagret och överlagringslagret, även om de ligger utanför den aktuella kartutbredningen.

## Resultatlagrets namn

Det här är namnet på lagret som skapas i Mitt innehåll och läggs till i kartan. Det kommer att ha samma geoobjekttyp (områden, linjer eller punkter) som överlagringslagret. Standardnamnet bygger på överlagringsmetoden och indatalagrets namn. Om lagret redan finns uppmanas du bekräfta att du vill skriva över det.

Om du använder listrutan Spara resultat i kan du ange namnet på en mapp i Mitt innehåll där resultatet ska sparas.