## Zusammenfassen (in der Nähe)

##

Dieses Werkzeug sucht Features, die sich innerhalb einer angegebenen Entfernung von Features im Analyse-Layer befinden. Die Entfernung kann als geradlinige Entfernung, Fahrzeitentfernung (z. B. innerhalb von 10 Minuten) oder Fahrentfernung (innerhalb von 5 Kilometern) gemessen werden. Anschließend werden Statistiken für die nahe gelegenen Features berechnet. Beispiel:

- Die Gesamtbevölkerungszahl innerhalb der Fahrzeit von fünf Minuten von einem vorgeschlagenen neuen Ladenstandort ermitteln.
- Die Anzahl der Autobahnzufahrten innerhalb einer Fahrentfernung von einer Meile von einem vorgeschlagenen neuen Ladenstandort ermitteln, um diese als Maß für die Erreichbarkeit von Geschäften zu verwenden.

Wenn die Option Aktuelle Kartenausdehnung verwenden aktiviert ist, werden nur die Features im Analyse-Layer und dem zusammenfassenden Layer analysiert, die in der aktuellen Kartenausdehnung sichtbar sind. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden auch dann alle Features im Analyse- und im zusammenfassenden Layer analysiert, wenn sie sich außerhalb der aktuellen Ausdehnung befinden.

## Layer für die Zusammenfassung auswählen

Features in diesem Layer, die sich innerhalb der angegebenen Entfernung zu Features im Analyse-Layer befinden, werden zusammengefasst.

## Nächstgelegene Features suchen mithilfe von

Sie können definieren, welche Art von Entfernungsmessung verwendet werden soll: geradlinige Entfernung, Fahrentfernung oder Fahrzeit. Sowohl Fahrentfernung als auch Fahrzeit verwenden das Straßennetz und berücksichtigen Einschränkungen wie Einbahnstraßen. Die Fahrzeit berücksichtigt die aktuell veröffentlichten Geschwindigkeitsbegrenzungen. Sie können mehrere Entfernungen eingeben. Features, die innerhalb der eingegebenen Entfernungen liegen (oder ihnen entsprechen), werden zusammengefasst.

## Statistiken hinzufügen

Sie können optional Statistiken aller numerischen Attribute der nahe gelegenen Punkte berechnen.

Wenn das Kontrollkästchen Anzahl von Punkten aktiviert ist, wird die Gesamtzahl der nahe gelegenen Punkte berechnet. Außerdem können Sie Statistiken für numerische Attribute der nahe gelegenen Punkte berechnen.

- Summe – Der Gesamtwert für das angegebene Feld
- Durchschnitt – Der Durchschnitt bzw. Mittelwert für das angegebene Feld
- Minimum – Der kleinste Wert im angegebenen Feld
- Maximum – Der größte Wert im angegebenen Feld
- Standardabweichung – Die Standardabweichung der Werte im angegebenen Feld

## Statistiken hinzufügen

Sie können optional Statistiken aller numerischen Attribute der nahe gelegenen Linien berechnen.

Wenn das Kontrollkästchen Gesamtlänge aktiviert ist, wird die Gesamtlänge der nahe gelegenen Linien berechnet. Außerdem können Sie Statistiken für numerische Attribute der nahe gelegenen Linien berechnen.

- Summe – Der Gesamtwert für das angegebene Feld
- Durchschnitt – Der Durchschnitt bzw. Mittelwert für das angegebene Feld
- Minimum – Der kleinste Wert im angegebenen Feld
- Maximum – Der größte Wert im angegebenen Feld
- Standardabweichung – Die Standardabweichung der Werte im angegebenen Feld

## Statistiken hinzufügen

Sie können optional Statistiken aller numerischen Attribute der nahe gelegenen Flächen berechnen.

Wenn das Kontrollkästchen Gesamtfläche aktiviert ist, wird die Gesamtfläche der nahe gelegenen Features berechnet. Außerdem können Sie Statistiken für numerische Attribute der nahe gelegenen Features berechnen.

- Summe – Der Gesamtwert für das angegebene Feld
- Durchschnitt – Der Durchschnitt bzw. Mittelwert für das angegebene Feld
- Minimum – Der kleinste Wert im angegebenen Feld
- Maximum – Der größte Wert im angegebenen Feld
- Standardabweichung – Die Standardabweichung der Werte im angegebenen Feld

## Attribut für die Gruppierung hinzufügen

Dies ist ein Attribut der nahe gelegenen Features, mit denen Statistiken für jeden eindeutigen Attributwert getrennt berechnet werden können. Nehmen Sie beispielsweise an, Ihr Analyse-Layer enthält unbebaute Flurstücke, die verkauft werden sollen, und nahe gelegene Features sind Gebäudegrundrisse. Eines der Attribute der Gebäudegrundrisse ist UseType, das Werte wie "RETAIL", "RESIDENTIAL", "MANUFACTURING", "PUBLIC" usw. enthält. Um die unterschiedlichen Gebäudenutzungen in der Nähe der einzelnen Flurstücke zu charakterisieren, können Sie die Gesamtfläche jedes eindeutigen Gebäudetyps im Umkreis von zwei Kilometern von den unbebauten Flurstücken berechnen, indem Sie UseType als Attribut auswählen, nach dem gruppiert werden soll.

## Name des Ergebnis-Layers

Dies ist der Name des Layers, der in Eigene Inhalte erstellt und der Karte hinzugefügt wird. Der Standardname basiert auf dem Namen des Eingabe-Layers. Wenn der Layer bereits vorhanden ist, müssen Sie angeben, ob er überschrieben werden soll.

Über das Dropdown-Feld Ergebnis speichern in können Sie den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte angeben, in dem das Ergebnis gespeichert werden soll.