## Sumuoti šalia

##

Suranda elementus tam tikru atstumu greta esančių elementų analizės sluoksnyje. Atstumas gali būti matuojamas tiesia linija ar pagal važiavimo laiką (pavyzdžiui, 10 min.) ar kelią (pavyzdžiui, 5 km.). Statistiniai rodikliai apskaičiuojami greta esantiems elementams. Pavyzdžiui:

- Apskaičiuoti gyventojų, gyvenančių 5 min. atstumu nuo planuojamos parduotuvės vietos, skaičių.
- Apskaičiuoti reguliuojamų sankryžų skaičių vieno kilometro atstumu, įvertinant pasiekiamumą.

Jei Naudoti esamą žemėlapio aprėptį pažymėtas, bus analizuojami tik aprėptyje matomi elementai. Jei nepažymėtas, analizuojami bus visi sluoksnių elementai.

## Pasirinkite sluoksnį sumavimui

Bus apskaičiuojama šio sluoksnio elementų, pasiekiamų nurodytu atstumu nuo analizės sluoksnio, statistika.

## Surasti artimiausius elementus naudojant

Galite nurodyti, kaip bus matuojami atstumai: atstumas tiesia linija, atstumas keliais ar kelionės trukmė. Tiek atstumas keliais, tiek kelionės trukmė naudos kelių tinklo duomenis ir atsižvelgs į tokius apribojimus, kaip leidžiami posūkiai sankryžose. Naudojant kelionės trukmę taip pat bus atsižvelgta į leidžiamo greičio ruožus. Galite įvesti keletą atstumų. Bus apskaičiuojama elementų, pasiekiamų nurodytu atstumu, statistika.

## Pridėti statistinius rodiklius

Taip pat galite apskaičiuoti šalia esančių taškų skaitinių atributų statistinius rodiklius.

Pažymėjus Taškų kiekis apskaičiuos bendrą šalia esančių taškų skaičių. Galite apskaičiuoti šalia esančių taškų skaitinių atributų statistinius rodiklius.

- Suma—bendra nurodyto lauko reikšmių suma
- Vidurkis—lauko reikšmių vidurkis
- Minimumas—Mažiausia lauko reikšmė
- Maksimumas—Didžiausia lauko reikšmė
- St. nuokrypis—standartinis arba vidutinis kvadratinis nuokrypis

## Pridėti statistinius rodiklius

Taip pat galite apskaičiuoti šalia esančių linijų bet kurių skaitinių atributų statistinius rodiklius.

Pažymėjus Bendras ilgis apskaičiuos bendrą šalia esančių linijų ilgį. Galite apskaičiuoti šalia esančių linijų skaitinių atributų statistinius rodiklius.

- Suma—bendra nurodyto lauko reikšmių suma
- Vidurkis—lauko reikšmių vidurkis
- Minimumas—Mažiausia lauko reikšmė
- Maksimumas—Didžiausia lauko reikšmė
- St. nuokrypis—standartinis arba vidutinis kvadratinis nuokrypis

## Pridėti statistinius rodiklius

Taip pat galite apskaičiuoti šalia esančių plotinių elementų skaitinių atributų statistinius rodiklius.

Pažymėjus Bendras plotas apskaičiuos bendrą šalia esančių plotinių elementų plotą. Galite apskaičiuoti šalia esančių elementų skaitinių atributų statistinius rodiklius.

- Suma—bendra nurodyto lauko reikšmių suma
- Vidurkis—lauko reikšmių vidurkis
- Minimumas—Mažiausia lauko reikšmė
- Maksimumas—Didžiausia lauko reikšmė
- St. nuokrypis—standartinis arba vidutinis kvadratinis nuokrypis

## Pasirinkite grupavimo lauką

Tai atributas, leidžiantis suskirstyti šalia esančius elementus pagal skirtingas atributo reikšmes. Pavyzdžiui, jei analizuojamas tuščių sklypų sluoksnis, o paieška vykdoma šalia esančių pastatų sluoksnyje. Vienas iš pastatų sluoksnio atributų yra UseType, galintis turėti reikšmes PREKYBOS, GYVENAMOJI, PRAMONĖS, ADMINISTRACINĖ ir pan. Galite sugrupuoti šalia esančius pastatus pagal jų paskirtį naudodami UseType lauko reikšmes.

## Rezultatų sluoksnio vardas

Tai sluoksnio, kuris bus sukurtas ir patalpintas Mano Turinyje ir pridėtas į žemėlapį, pavadinimas. Pavadinimas pagal nutylėjimą formuojamas iš analizuojamo sluoksnio pavadinimo. Jei sluoksnis jau egzistuoja, galėsite pasirinkti jį perrašyti.

Naudodami Rezultatą įrašyti į sąrašą, galite nurodyti Mano Turinyje esančio aplanko pavadinimą.