## Daten zusammenfassen

Mit diesen Werkzeugen werden Gesamtzahlen, Längen, Flächen und grundlegende beschreibende Statistiken von Features und ihren Attributen innerhalb von Flächen oder in der Nähe anderer Features berechnet.

- Punkte aggregieren berechnet Statistiken zu Punkten, die sich innerhalb bestimmter Bereiche befinden.
- Zusammenfassen (in der Nähe) berechnet Statistiken für Features und ihre Attribute, die sich innerhalb einer angegebenen Entfernung befinden.
- Zusammenfassen (innerhalb) berechnet Statistiken für Flächen-Features und Attribute, die sich überlappen.

## Punkte aggregieren |

Dieses Werkzeug ermittelt anhand eines Punkt-Feature-Layers und eines Flächen-Feature-Layers, welche Punkte sich innerhalb der einzelnen Bereiche befinden, und berechnet Statistiken zu allen Punkten in jedem Bereich. Beispiel:

- Anhand der Punktpositionen von Kriminaldelikten die Anzahl der Delikte pro Landkreis oder Verwaltungsbezirk ermitteln.
- Die höchsten und niedrigsten Umsatzzahlen für Franchise-Standorte pro Bundesstaat ermitteln.

## Zusammenfassen (in der Nähe) |

Sucht Features, die sich innerhalb einer angegebenen Entfernung von Features im Analyse-Layer befinden. Die Entfernung kann als geradlinige Entfernung oder Fahrzeitentfernung gemessen werden (z. B. innerhalb von 10 Minuten). Anschließend werden Statistiken für die nahe gelegenen Features berechnet. Beispiel:

- Die Gesamtbevölkerungszahl innerhalb der zeitlichen Entfernung von fünf Minuten von einem vorgeschlagenen neuen Ladenstandort ermitteln.
- Die Anzahl der Autobahnzufahrten innerhalb der zeitlichen Entfernung von fünf Minuten von einem vorgeschlagenen neuen Ladenstandort ermitteln, um diese als Maß für die Erreichbarkeit von Geschäften zu verwenden.

## Zusammenfassen (innerhalb) |

Findet Flächen (und Teile von Flächen), die sich zwischen zwei Layern überlappen, und berechnet Statistiken zu der Überlappung. Beispiel:

- Anhand eines Layers mit Wassereinzugsgebieten und eines Layers mit Landnutzungsflächen nach Landnutzungstyp die Gesamtlandwirtschaftsfläche des Landnutzungstyps für jedes Wassereinzugsgebiet ermitteln.
- Den Durchschnittswert unbebauter Flurstücke innerhalb jeder Stadt anhand eines Flurstücks-Layers in einem Landkreis und eines Stadtgrenzen-Layers zusammenfassen.

## Positionen anreichern

Mit diesen Werkzeugen können Sie die Eigenschaften von Gebieten erkunden. Für die ausgewählten Gebiete werden detaillierte demografische Daten und Statistiken zurückgegeben. Für ausgedehnte Bereiche wie Landkreise oder Bundesstaaten können auch Vergleichsinformationen angegeben werden.

- Mit Features anreichern werden Informationen zu Personen, Orten und Unternehmen in einem bestimmten Gebiet oder innerhalb einer Entfernung oder Fahrzeit von einem Standort abgerufen.

## Layer anreichern |

Mit dieser Funktion werden Informationen zu Personen, Orten und Unternehmen in einem bestimmten Gebiet oder innerhalb einer Entfernung oder Fahrzeit von einem Standort abgerufen.

## Positionen suchen

Diese Werkzeuge werden zum Identifizieren von Flächen verwendet, die einer Reihe von unterschiedlichen Kriterien entsprechen, die Sie angeben. Diese Kriterien können auf Attributabfragen (beispielsweise unbebaute Flurstücke) und räumlichen Abfragen (beispielsweise innerhalb einer Entfernung von 1 Kilometer von einem Fluss) basieren. Die gefundenen Flächen können aus vorhandenen Features (wie vorhandene Flurstücke) ausgewählt oder es können neue Features dort erstellt werden, wo alle Anforderungen erfüllt sind.

- Mit der Option Vorhandene Positionen suchen werden vorhandene Flächen in einem Analyse-Layer gesucht, die eine Reihe von Kriterien erfüllen.
- Mit der Option Neue Positionen ableiten werden neue Flächen aus Positionen des Untersuchungsgebiets erstellt, die eine Reihe von Kriterien erfüllen.

## Find Existing Locations |

Mit dieser Funktion werden vorhandene Features im Untersuchungsgebiet ausgewählt, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Diese Kriterien können auf Attributabfragen (beispielsweise unbebaute Flurstücke) und räumlichen Abfragen (beispielsweise innerhalb einer Entfernung von 1 Meile von einem Fluss) basieren.

## Derive New Locations |

Mit dieser Funktion werden neue Features im Untersuchungsgebiet erstellt, die den angegebenen Kriterien entsprechen. Diese Kriterien können auf Attributabfragen (beispielsweise unbebaute Flurstücke) und räumlichen Abfragen (beispielsweise innerhalb einer Entfernung von 1 Meile von einem Fluss) basieren.

## Muster analysieren

Mit diesen Werkzeugen können Sie räumliche Muster in Ihren Daten identifizieren, quantifizieren und visualisieren, indem Sie die Flächen statistisch signifikanter Cluster ermitteln.

- Mit Hot Spots suchen werden statistisch signifikante Cluster im räumlichen Muster Ihrer Daten identifiziert.

## Hot Spots suchen |

Dieses Werkzeug erstellt eine Karte mit statistisch signifikanten Clustern, die in den Daten vorhanden ist. Verwenden Sie dieses Werkzeug, um beispielsweise unerwartete Hot Spots (rot) und Cold Spots (blau) hoher und niedriger Haushaltseinkommen, Kriminalitätsdichte, Verkehrsunfallzahlen mit Todesopfern, Arbeitslosigkeit oder Biodiversität aufzudecken.

## Explore Correlations |

Dieses Werkzeug dient zur Überprüfung der Stärke von Beziehungen zwischen den numerischen Attributen Ihrer Features. Sie wählen eine im Zentrum der Analyse stehende Variable sowie bis zu zehn andere numerische Attribute, die ausgewertet werden sollen. Dieses Werkzeug berechnet anschließend die Korrelation zwischen der im Zentrum stehenden Variable und den anderen ausgewählten Variablen, und gibt die Stärke, Konsistenz und den Beziehungstyp (positiv oder negativ) aus.

## Nachbarschaftsanalyse verwenden

Mit diesen Werkzeugen können Sie eine der am häufigsten gestellten Fragen im Zusammenhang mit räumlichen Analysen beantworten: "Welche Elemente befinden sich in räumlicher Nähe zueinander?"

- Puffer erstellen erstellt Gebiete mit gleicher Entfernung von Features.
- Fahrzeit-Polygone erstellen findet Gebiete um Standorte, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht werden können.
- Nächstgelegene suchen wird zum Identifizieren der Orte verwendet, die bekannten Standorten am nächsten gelegen sind.

## Puffer erstellen |

Ein Puffer ist ein Bereich, der eine angegebene Entfernung von einem Punkt, einer Linie oder einem Flächen-Feature abdeckt.

Puffer werden in der Regel zum Erstellen von Bereichen verwendet, die anhand anderer Werkzeuge wie "Layer überlagern" weiter analysiert werden können. Beispielsweise kann die Antwort auf die Frage "Welche Gebäude befinden sich innerhalb einer Entfernung von einer Meile von der Schule?" gefunden werden, indem ein Puffer von einer Meile um die Schule erstellt und der Puffer mit dem Layer der Gebäudegrundrisse überlagert wird. Das Endergebnis ist ein Layer dieser innerhalb einer Meile von der Schule entfernten Gebäude.

## Erstellen von Fahrzeitgebieten |

Ein Fahrzeitgebiet ist der Bereich, der innerhalb einer angegebenen Fahrzeit oder Fahrentfernung erreicht werden kann. Mithilfe von Fahrzeitgebieten können beispielsweise die folgenden Fragen beantwortet werden:

- Welche Orte kann ich von diesem Standort aus innerhalb einer Fahrzeit von 30 Minuten erreichen?
- Welche Orte kann ich von diesem Standort aus innerhalb einer Fahrzeit von 30 Minuten um 18:00 Uhr während der Hauptverkehrszeit erreichen?
- Welche Gebiete kann die Feuerwehr innerhalb von fünf Minuten erreichen? Wie könnte die Flächendeckung bei der Brandbekämpfung durch die Einrichtung einer neuen Feuerwache verbessert werden?
- Welche Markteinzugsbereiche deckt mein Geschäft ab? Welche Gebiete liegen innerhalb von 10 Meilen von meinen Geschäften?

## Nächstgelegene suchen |

Misst die Reisekosten zwischen Ereignissen und Einrichtungen und bestimmt, welches jeweils die nächstgelegene Einrichtung ist. Das Ergebnis ist ein Layer, der die besten Routen zwischen Ereignissen und Einrichtungen mit den entsprechenden Reisekosten (Zeit und Entfernung) jeder Route anzeigt. Mit diesem Werkzeug können Sie beispielsweise das einem Unfallort nächstgelegene Krankenhaus oder den Ihrem aktuellen Standort nächstgelegenen Geldautomat finden.

## Daten verwalten

Diese Werkzeuge werden für die tägliche Verwaltung geographischer Daten und zum Kombinieren von Daten vor Analysen herangezogen.

- Feldberechnung berechnet neue Feldwerte anhand von vorhandenen Feldwerten und Formeln.
- Grenzen zusammenführen führt Flächen mit gemeinsamer Grenze und gemeinsamem Attributwert zusammen.
- Daten extrahieren erstellt neue Datasets, indem Features aus vorhandenen Daten extrahiert werden.
- Layer zusammenführen kopiert alle Features aus mindestens zwei vorhandenen Layern in einen neuen Layer.
- Layer überlagern kombiniert mindestens zwei Layer zu einem einzelnen Layer. Sie können sich eine Überlagerung als einen Stapel von Karten vorstellen, durch den Sie hindurchsehen und anhand dessen Sie eine einzelne Karte erstellen, die alle Informationen aus diesem Stapel enthält.

## Feldberechnung |

Aktualisiert Werte für vorhandene Felder oder neue Felder auf Basis einer angegebenen Formel.

## Grenzen zusammenführen |

Flächen, die sich überlappen oder eine gemeinsame Grenze haben, werden zu einer Fläche zusammengeführt.

Durch Angabe eines Feldes können Sie steuern, welche Grenzen zusammengeführt werden. Wenn Sie beispielsweise über einen Landkreis-Layer verfügen und jeder Landkreis das Attribut State_Name aufweist, können Sie Grenzen anhand des Attributs State_Name auflösen. Benachbarte Landkreise werden zusammengeführt, wenn sie den gleichen Wert für State_Name haben. Das Endresultat ist ein Landesgrenzen-Layer.

## Daten extrahieren |

Erstellt eine ZIP-Datei oder ein Layer-Paket aus den Daten des Layers sowie einen angegebenen Interessenbereich.

## Layer zusammenführen |

Kopiert Features aus mindestens zwei vorhandenen Layern in einen neuen Layer. Beispiel:

- Sie verfügen über drei Layer, für England, Wales und Schottland, und Sie möchten einen einzelnen Großbritannien-Layer erstellen.
- Sie verfügen über 12 Layer, die jeweils Flurstücksinformationen für zusammenhängende Townships enthalten. Sie möchten sie zu einem einzelnen Layer zusammenführen und nur die Attribute beibehalten, die in den 12 Eingabe-Layern den gleichen Namen und Typ aufweisen.

## Layer überlagern |

Bei einer Überlagerung werden zwei oder mehr Layer zu einem einzelnen Layer kombiniert. Sie können sich eine Überlagerung als einen Stapel von Karten vorstellen, durch den Sie hindurchsehen und anhand dessen Sie eine einzelne Karte erstellen, die alle Informationen aus diesem Stapel enthält. Beispiel:

- Welche Flurstücke befinden sich in einem 100-Jahres-Überschwemmungsgebiet? ("In" ist hier nur ein Synonym für "über" bzw. "überlagern".)
- Welche Straßen befinden sich in welchen Landkreisen?
- Welche Landnutzung liegt über welchem Bodentyp?
- Welche Quellen befinden sich in aufgegebenen militärischen Einrichtungen?