## Layer überlagern

##

Bei einer Überlagerung werden zwei oder mehr Layer zu einem einzelnen Layer kombiniert. Sie können sich eine Überlagerung als einen Stapel von Karten vorstellen, durch den Sie hindurchsehen und anhand dessen Sie eine einzelne Karte erstellen, die alle Informationen aus diesem Stapel enthält. Vor der Entwicklung von GIS haben Kartografen Karten buchstäblich auf klare Overhead-Folien kopiert, diese Folien auf einem Leuchttisch übereinander gelegt und aus den überlagerten Daten eine neue Karte per Hand gezeichnet. Ein Überlagerungsvorgang ist viel mehr als eine einfache Zusammenführung einzelner Linien. Sämtliche Attribute der Features, die Teil der Überlagerung sind, werden auf das endgültige Produkt übertragen. Die Überlagerung gibt eine Antwort auf die grundlegendsten Fragen der Geographie: "Welche Elemente überlagern einander?" Beispiel:

- Welche Flurstücke befinden sich in einem 100-Jahres-Überschwemmungsgebiet? ("In" ist hier nur ein Synonym für "über" bzw. "überlagern".)
- Welche Straßen befinden sich in welchen Landkreisen?
- Welche Landnutzung liegt über welchem Bodentyp?
- Welche Quellen befinden sich in aufgegebenen militärischen Einrichtungen?

Wenn die Option Aktuelle Kartenausdehnung verwenden aktiviert ist, werden nur die Features im Analyse und Overlay-Layer analysiert, die sich in der aktuellen Kartenausdehnung überlagern. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden auch dann alle Features im Analyse- und Overlay-Layer überlagert, wenn sie sich außerhalb der aktuellen Ausdehnung befinden.

## Overlay-Layer auswählen

Der Layer, der vom Analyse-Layer überlagert werden soll.

## Overlay-Methode auswählen

Anhand der Überlagerungs-Methode wird definiert, wie der Analyse-Layer und der Overlay-Layer kombiniert werden.

- Überschneiden – Das Ergebnis enthält nur die Features oder Teile der Features im Overlay-Layer, die sich mit Features im Analyse-Layer überlappen. Wenn der Analyse-Layer aus Flächen-Features besteht, kann der Overlay-Layer aus Flächen-, Punkt- oder Linien-Features bestehen. Wenn der Analyse-Layer aus Linien-Features besteht, kann der Overlay-Layer nur aus Linien- oder Punkt-Features bestehen. Wenn der Analyse-Layer aus Punkt-Features besteht, muss der Overlay-Layer auch aus Punkt-Features bestehen.
- Vereinigen – Das Ergebnis enthält Features aus dem Analyse-Layer und dem Overlay-Layer. Die Option "Vereinigen" ist nur verfügbar, wenn der Analyse-Layer und der Overlay-Layer Flächen-Features enthalten.
- Radieren – Das Ergebnis enthält nur die Features oder Teile der Features im Overlay-Layer, die sich nicht mit den Flächen im Analyse-Layer überlappen. Der Overlay-Layer kann Flächen-, Linien- oder Punkt-Features enthalten.

Wenn die Option Aktuelle Kartenausdehnung verwenden aktiviert ist, werden nur die Features im Analyse und Overlay-Layer analysiert, die sich in der aktuellen Kartenausdehnung überlagern. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden auch dann alle Features im Analyse- und Overlay-Layer überlagert, wenn sie sich außerhalb der aktuellen Ausdehnung befinden.

## Name des Ergebnis-Layers

Dies ist der Name des Layers, der in Eigene Inhalte erstellt und der Karte hinzugefügt wird. Er enthält den gleichen Feature-Typ (Flächen, Linien oder Punkte) wie der Overlay-Layer. Der Standardname basiert auf der Überlagerungsmethode und dem Namen des Eingabe-Layers. Wenn der Layer bereits vorhanden ist, müssen Sie angeben, ob er überschrieben werden soll.

Über das Dropdown-Feld Ergebnis speichern in können Sie den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte angeben, in dem das Ergebnis gespeichert werden soll.