## Sovrapponi layer

##

Consente di combinare due o più layer in un unico layer. La sovrapposizione è un processo analogo all'analisi di un insieme di mappe e alla creazione di un unica mappa contenente tutte le informazioni trovate nel gruppo. Di fatto, prima dell'avvento del GIS, i cartografi copiavano letteralmente le mappe su lucidi, sovrapponevano i lucidi su un tavolo luminoso e disegnavano a mano una nuova mappa con i dati sovrapposti. La sovrapposizione non è una semplice unione di linee; nel prodotto finale vengono infatti inclusi tutti gli attributi delle feature coinvolte nella sovrapposizione. La sovrapposizione costituisce la risposta a una delle più elementari domande di geografia, ovvero "Cosa sta sopra e cosa sta sotto?" Ad esempio:

- Quali lotti sono compresi nella pianura alluvionale da 100 anni? )
- Quali strade sono comprese in determinate regioni?
- Quale uso del suolo si fa di un determinato tipo di terreno?
- Quali pozzi si trovano in basi militari abbandonate?

Se si seleziona Usa estensione mappa corrente, verranno sovrapposte solo le feature nel layer di analisi e di sovrapposizione visibili nell'estensione mappa corrente. Se questa opzione è deselezionata, verranno sovrapposte tutte le feature sia nel layer di analisi che in quello di sovrapposizione, anche se esterne all'estensione mappa corrente.

## Scegli layer per sovrapposizione

Layer da sovrapporre al layer di analisi.

## Scegli metodo di sovrapposizione

Il metodo di sovrapposizione definisce in che modo vengono combinati il layer di analisi e quello di sovrapposizione.

- Incrocia: il risultato conterrà solo le feature o le parti di feature del layer di sovrapposizione che risultano sovrapposte a feature del layer di analisi. Se il layer di analisi include feature area, il layer di sovrapposizione può includere feature area, punto o linea. Se il layer di analisi include feature linea, il layer di sovrapposizione può includere solo feature linea o punto. Se il layer di analisi include feature punto, anche il layer di sovrapposizione deve includere feature punto.
- Unione: il risultato conterrà feature sia del layer di analisi che di quello di sovrapposizione. Questa opzione è disponibile solo se il layer di analisi e quello di sovrapposizione contengono entrambi feature area.
- Cancella: il risultato conterrà le feature o le parti di feature del layer di sovrapposizione che non risultano sovrapposte ad aree del layer di analisi. Il layer di sovrapposizione può contenere feature area, linea o punto.

Se si seleziona Usa estensione mappa corrente, verranno sovrapposte solo le feature nel layer di analisi e di sovrapposizione visibili nell'estensione mappa corrente. Se questa opzione è deselezionata, verranno sovrapposte tutte le feature sia nel layer di analisi che in quello di sovrapposizione, anche se esterne all'estensione mappa corrente.

## Nome layer risultati

Questo è il nome del layer che verrà creato in I miei contenuti e aggiunto alla mappa. Il tipo di feature del layer, ovvero area, linea o punto, è uguale a quello di sovrapposizione. Il nome predefinito è basato sul metodo di sovrapposizione e sul nome del layer di input. Se il layer esiste già, verrà chiesto se si desidera sovrascriverlo.

Utilizzare la casella a discesa Salva risultato in per specificare il nome di una cartella di I miei contenuti in cui salvare il risultato.